Выполнить зеркальную перестановку в группе рядом стоящих разрядов, количество которых и номер старшего разряда в группе задаются с клавиатуры. Программу представить на **assembler**.(TASM ). Сделать скриншот.