Информация управления по протоколу SNMP1 упакована в кадры EthernetIEEE802.1QVLAN полезной ёмкостью 1418байт каждый. Объём упакованных данных 20Мбайт. Определить время передачи всего блока данных на скорости 10Мбит/с и число необходимых кадров Ethernet.