Однородная лестница массой 10 кг, приставленная к гладкой вертикальной стене покоится, когда угол между лестницей и вертикальной стеной равен α = 45°. При больших углах она начинает скользить. Каков коэффициент трения скольжения между лестницей и полом.