Проволока, длиной 3,5 м и диаметром 1,5\*10-4 м, раскалена до температуры 2500 К. Считая проволоку абсолютно чёрным телом, определить её интегральную мощность излучения.