**При измерении диаметра проволоки d получены результаты:**

d1 = 1, 72 мм; d2 = 1,65 мм; d3 = 1,63 мм ; d4 =1,69 мм ; d5 = 1,68 мм. Используя теорию погрешностей, сделать математическую обработку результатов, если α =0,7.