Имеется предназначенный для измерения токов до I=15 мА амперметр с сопротивлением RА=5 Ом. Какое сопротивление R надо взять и как его включить, что7бы этим прибором можно было измерять:а) ток I0=150 мА; б) разность потенциалов до U0=150 В?