Рассчитать момент инерции полого тонкостенного цилиндра массой 4 кг, радиусом 40 см относительно оси, совпадающей с образующей цилиндра.