По трем коаксиальным цилиндрическим проводникам течет один и тот же ток 1 А. По внутреннему цилиндру радиуса 5 см – вертикально вверх, возвращается вниз по второму с большим радиусом 10 см и опять вверх по внешнему с радиусом 15 см. Найдите магнитную индукцию в точках, отстоящих от оси системы на 4 см, 12 см и 17 см.