 Если после проверки вам сообщили, что надо аккуратнее, то в таком случае придётся так: РГР оформить на компьютере, текст и формулы набирать в Word,14 шрифт, интервал 1,5, TNR, схемы в AutoCAD или другом графическом редакторе с соблюдением толщин, размеров, интервалов, наклонов и т.д. по ЕСКД, Сканированный белый лист A-4, 300 dpi, сдавать только в формате pdf.

**При отсылке присылать сообщение** в форме: "Имярек, РГР-№, ред.№". Сколько загруженных файлов - столько сообщений.  Работы высылать по одной, для каждой работы - своё сообщение. В противном случае работы могут остаться неувиденными и непроверенными в срок.

При повторной сдаче работы с неисправленными теми же ошибками подача РГР на проверку блокируется. Для продолжения проверки и консультаций необходимо разобраться, узнать как надо в прилагаемом курсе учебного пособия и текстовым сообщением доложить.

У РГР должен быть титульный лист. Не надо вычерчивать принципиальную схему РГР, только свою по выбранному варианту, в примерном масштабе по геометрии, со своими числовыми данными нагрузок.

Не следует переписывать подробные объяснения из методического материала, только краткие пояснения хода решения (заданная схема, уравнения равновесия, эпюра усилий, проверка прочности и т.п.).