Определить сопротивление лампочки. Результаты измерения силы тока амперметром (класс точности 1.0, предел измерения 10А) 2.2А.Результаты измерения напряжения вольтметром (класс точности 0.5, предел измерения 500 В): 215.6, 215.2, 215.6, 215.1, 215.7, 215.3, В. Рассчитать погрешность для  = 0.8.