Расчет гидравлического патрона для обработки посадочного отверстия шлифовального круга 500х100х203

В качестве зажимного патрона используется гидравлический трехкулачковый патрон с ходом кулачков 15 мм.

Гидроцилиндр зажима патрона

Диаметр цилиндра – 150 мм

Диаметр штока – 60 мм

Рабочая площадь – 148 см2

Усилие зажима изделия в патроне развиваемое гидравликой 2600 кг