Прогрессивное технологическое оборудование

Методические указания

Изучение курса предусматривает выполнение одной контрольной работе.

Студент выбирает для контрольной работы вариант,

 соответствующий его номеру по зачетной ведомости деканата. Работа, выполненная не по своему варианту, не зачитываются.

Работы выполняются аккуратно, пишутся четким почерком,

разборчиво. Ответы в контрольных работах должны быть полными,

конкретными.

Не допускается дословное переписывание учебника, текст

работы пишется самостоятельно, грамотно, иллюстрируется таблица-

ми, графиками, а также, при необходимости, схематическими

рисунками и чертежами, которые должны быть выполнены четко, карандашом. Не допускается приводить иллюстрации, выполненные

типографским способом, снятые на копировальных машинах или на

В конце работы представляется библиографический список

с точным указанием фамилий и инициалов авторов, названия

книг, названия издательства, места и года издания [1-4].

Вариант 8

1 Аппарат для промывки, сушки и отбелки жиров А2-

МС2-5(10)

периодического

действия.

Назначение,

устройство, принцип работы.

2 Ситуация. Вы работаете на станции фильтрования

масла. При отборе проб выяснилось, что не обеспечивается

заданная чистота фильтрата. Задание. Объясните причины

брака, предложите мероприятия по улучшению качества

фильтрата