Построить 3D модель. Порядок построения:

1. Построить контур маховика, использовать операцию «Вытягивание».
2. Операцией «Уклон» наклонить вертикальные поверхности на величину литейного уклона 3°.
3. В центре построить квадрат, вытянуть его операцией «Вытягивание» и вычесть получившееся тело.

