Рассчитать параметры схемы замещения воздушной линии электропередач.

Условия:

Uном (кВ) – 6

Число цепей – 1

L (км) – 3

Марка, сечение – АС-70/11