### Лекция 8 Области применений волокон различных типов

Области применения одномодовых волокон приведены в таблице 8. В первой строке таблицы рассматриваются стандартные одномодовые волокна (SM). Как уже говорилось, в настоящее время в России применяются в основном волокна только этого типа. Они охватывают все области применения (локальные вычислительные сети в меньшей степени, так как там сохранились многомодовые волокна).

На российском рынке представлены SM волокна большинства ведущих зарубежных компаний, таких как Corning и Lucent (OFS) (США), Sumitomo, Hitachi, Fujikura и Furukawa (Япония), Pirelli (Италия), Alcatel (Франция) и ряд других компаний см. спецификации в конце книги. Недавно на рынке появились также SM волокна с улучшенной очисткой от примесей воды (ОН). Им присущи все достоинства SM волокон и кроме того они обладают оптимальной дисперсией для DWDM систем работающих в пятом (S) окне прозрачности.

Во второй и третьей строках таблицы 8 рассматриваются NZDS волокна. Они оптимальны для систем DWDM, работающих в третьем (С) окне прозрачности. В наземных линиях передачи используются волокна с положительной дисперсией (+ D NZDS). Они обладают тем преимуществом, что в них эффект нелинейного самовоздействия волн приводит к меньшему уширению импульсов, чем в волокнах с отрицательной дисперсией.

Основной недостаток современных моделей NZDS волокон - малый диаметр модового пятна (по сравнению с SM волокнами) и относительно большой наклон коэффициента дисперсии. Малый наклон коэффициента дисперсии необходим для того, чтобы обеспечить оптимальное значение коэффициента дисперсии ( ~ 4 пс/нм*км) не только в третьем (С) окне прозрачности, но в соседних окнах: 4-м (L) и 5-м (S).

Наибольшей площадью модового пятна (72 мкм2) обладают волокна марки LEAF (Corning) и FreeLight (Pirelli). Наименьшим наклоном коэффициента дисперсии (0.045 пс/нм2 *км) - волокно TrueWaveRS (Lucent). У волокна TeraLight (Alcatel) площадь модового пятна и наклон коэффициента дисперсии больше, чем у TrueWaveRS, но меньше, чем у LEAF и FreeLight, и оно обладает оптимальным значением коэффициента дисперсии в пятом (S) окне прозрачности.

Таблица 8- Области применения одномодовых волокон

В подводных линиях передачи, где расстояние между ретрансляторами может достигать нескольких тысяч километров, используются NZDS волокна с отрицательной дисперсией (TrueWaveXL (Lucent) и SMF-LS (Corning)). При таких больших расстояниях между ретрансляторами в волокнах с положительной дисперсией начинает проявляться модуляционная нестабильность, приводящая к появлению пичков на импульсах. В волокнах с отрицательной дисперсией этот паразитный эффект отсутствует.

Недавно компания Corning нашла ещё одно перспективное применение для волокон с отрицательной дисперсией, позволяющее передавать сигналы, полученные при прямой модуляцией лазера, на расстояние более 300 км без использования модулей для компенсации дисперсии. Специально для кольцевых линий (Metropolitan NetWork), длина которых, как правило, не превышает 300 км, выпущены волокна с торговой маркой MetroCore (Corning) и WideLight (Pirelli). Применение волокон с отрицательной дисперсией позволяет не только обеспечить высокую скорость передачи данных в городских сетях и сетях средней дальности, но и существенно снизить стоимость комплекта “оборудование + кабель”.

Последняя, четвертая строка таблицы 8 относится к волокнам для компенсации дисперсии. DC волокна применяются при модернизации линий с SM, когда возникает необходимость в увеличении скорости передачи или при внедрении технологии уплотнения по длинам волн (DWDM). Эти волокна обладают большой отрицательной дисперсией и отрицательным наклоном дисперсионной характеристики, что позволяет компенсировать полную дисперсию линии в широком диапазоне длин волн. Модули с DC волокнами размешаются в стойках рядом с оптическим усилителем. Длина волокон в DCM модуле подобрана так, что позволяет компенсировать до нужного уровня полную дисперсию участка волокна, расположенного между усилителями.

Выбор волокна для использования в той или иной сети определяется множеством факторов, и каждая производящая компания использует свои собственные критерии. Компания Alcatel, основываясь на собственном опыте работы с оптическими технологиями, выработала следующий ряд рекомендаций, представленных в таблице 9, а также в примечаниях и комментариях к этой таблице.

Таблица 9- Руководство по выбору типа волокна компании Alcatel

Комментарии:

- Стандартные одномодовые волокна (SMF или E-SMF), при условии компенсации дисперсии полной дисперсии в линии, можно применять и на расстояниях превышающих те, что указаны выше. Однако в этом случае увеличится общая сумма издержек и повысится сложность сети.
- Стандартное одномодовое волокно (G.652) сконструировано специально для работы во 2-ом окне прозрачности (диапазон О). Для работы в этом диапазоне подходит также и волокно TeraLight™ Metro.
- Волокно типа E-SMF (с уменьшенными потерями в области водяного пика (Water Peak Area)) обеспечивает оптимальные рабочие параметры во всех окнах прозрачности (включая диапазон Е) в системах с дальностью менее 70 км.
- Многомодовые волокна 50/125 мкм и 62.5/125 мкм предназначены для использования в локальных сетях. MM волокно с торговой маркой Glight™ обеспечивает на расстоянии до 300 м пропускную способность 10 Гбит/с.
- Волокна SMF, E-SMF и TeraLight™ обеспечивают оптимальные рабочие параметры диапазонах С, L и S, однако волокна SMF и E-SMF не рекомендуется использовать на участках протяженностью более 70 км.
- Волокно TeraLight™ Ultra идеально подходит для применения в системах дальней и сверхдальней связи, обеспечивая пропускную способность до 10.2 Тбит/с на расстоянии 300 км.

Примечания:

- Metro – оптические системы с мультиплексированием каналов по длинам волн, обеспечивающие передачу сигналов со скоростью 10 Гбит/с на расстояние порядка 100 км без компенсации дисперсии. Отрицательная дисперсия волокна TeraLight™ Metro на длине волны 1310 нм позволяет использовать более дешевые и более мощные лазеры с прямой модуляцией излучения (с положительным чирпингом).
- Long haul – системы дальней связи (> 200 км) с высокой скоростью передачи данных (10 и 40 Гбит/с), с плотным спектральным уплотнение каналов и с рамановским усилением. Волокно TeraLight™ Ultra обладает малыми потерями и малой величиной ПМД, малым наклоном дисперсионной характеристики и большой площадью модового пятна. На сегодняшний день оно обеспечивает оптической системе дальней связи самую низкую себестоимость в расчете на один бит передаваемой информации.