### Лекция 1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в линиях связи по всему миру уложено несколько сот миллионов километров оптических волокон. Причем около 90 % из них приходится на долю стандартных одномодовых волокон (Rec.G. 652). Для обозначения стандартных одномодовых волокон используют несколько различных сокращений: SF – Standard Fiber, SSMF - Standard Single Mode Fiber, NDSF – No Dispersion Shifted Fiber. Наиболее распространенное обозначение: SM – Single Mode.

Потери и дисперсия являются основными оптическими характеристиками волокна. Так как в российских линиях связи оптические усилители практически не используются и скорость передачи данных, как правило, не превышает 2.5 Гбит/с, то потери в SM волокнах являются основным фактором, ограничивающим длину ретрансляционного участка линии. В то же время, учитывая большой (25 лет) планируемый срок жизни этих линий, необходимо принимать во внимание и вторую важнейшую характеристику SM волокон - дисперсию. Спектр потерь в SM волокнах и их дисперсионные характеристики приведены в I-м разделе.

Хотя SM волокна в соответствии с рекомендациями G.652 оптимизированы для работы на λ = 1310 нм, но они могут применяться и на более длинных волнах в системах уплотнения каналов по длинам волн (WDM). На магистральных линиях связи и в сетях регионального и городского масштаба применяются системы плотного спектрального уплотнения (Dense WDM), а в сетях доступа си-стемы с большим (20...25 нм) разносом частот (Coarse WDM). Во II-м разделе рассмотрены особенно-сти применения SM волокон в таких системах, как DWDM, так и CDWM.

Основные параметры оптических кабелей с SM волокнами определены в рекомендациях G.652 ITU-T. Ссылки на этот стандарт часто встречаются в литературе, сам практически недоступен широкому кругу читателей. Для того чтобы восполнить этот пробел, в III-м разделе приведены и снабжены комментариям основные положения Rec.G.652 ITU-T.