### Лекция 3. Потери и геометрические параметры SM волокон представленных на российском рынке

В большинстве российских линий связи длина ретрансляционного участка ограничивается потерями (оптические усилители не используются). Потери в лини зависят не только от потерь в волокнах укладываемых в линию, но и от потерь в сростках этих волокон. Сращивание или сварка волокон, вероятно, является самой важной и самой дорогостоящей из всех операцией, которые приходится выполнять с волокном в полевых условиях. Она требует дорогого оборудования, квалифицированных операторов и периодических переделок.

Геометрические параметры волокон в значительной степени определяет возможность получения высококачественного сварного соединения. Поэтому не только потери в волокнах и но и допуски на их геометрические параметры являются основными критериями, по которым проводится сравнение SM волокон. Как видно из таблицы 4 все компании стремятся уменьшить потери во 2 и 3 окне прозрачности и потери на изгибе волокон, а также снизить допуски на диаметр модового пятна и на геометрические параметры волокон.

Таблица 4 - Потери и геометрические параметры SM волокон представленных на российском рынке.

Компания Lucent Technologies (США) продала в 2001 г. весь свой оптико-волоконный бизнес компаниям Furukawa Electric (Япония) и CommScope (США). Новая компания теперь имеет название OFS – Optical Fiber Solution – в переводе на русский это звучит как Оптико-волоконные Решения.

При намотке 100 витков волокна на этот диаметр потери на λ = 1550 нм увеличиваются на 0.05 дБ.

В своих спецификациях большинство компаний обычно приводит максимальное значение потерь. Так, например, компания Hitachi в своей спецификации на SM волокно в графе потери на λ = 1310 нм указывает: max. 0.35…0.40 дБ/км, а на λ = 1550 нм: max. 0.21…0.25 дБ/км. В то же время, как видно из гистограмм, приведенных на рис. 1.13, среднее значение потерь в этих волокнах меньше: 0.33 дБ/км на λ = 1310 нм и 0.2 дБ/км на λ = 1550 нм. Поэтому компании, производящие волокно по специальному заказу, могут поставлять волокна с потерями меньше, чем указывается в спецификациях (порядка 0.18..0.19 дБ/км на λ = 1550 нм и 0.31.. 0.32 дБ/км на λ = 1310 нм).

Рисунок 3- Гистограммы распределения потерь на длинах волн 1310 нм и 1550 нм в SM волокнах производства компании Hitachi

В заключение раздела приведем наиболее показательные графики, иллюстрирующие прогнозы по инсталляции одномодовых волокон. Как уже говорилось, основной объем приходится на долю SM волокон. В России это почти исключительно SM волокна, а в США и Японии заметную долю составляют NZDC волокна.