### Лекция 9 Измерение потерь в волоконно- оптических линиях связи

Распределение потерь в линии связи

Измерения потерь проводятся для оценки качества ВОЛС. В большинстве случаев потери излучения (а не дисперсия) являются основным фактором, ограничивающим длину ретрансляционного участка линии связи.

В настоящее время разработана и широко используется измерительная аппаратура, позволяющая не только определять с высокой точностью величину полных потерь в линии (мультиметры), но и распределение потерь вдоль линии (оптические рефлектометры). Однако эти измерения, а также их интерпретация, обладают определенной спецификой, свойственной волоконно-оптической технике, и требуют специального рассмотрения.

Полные потери а, вносимые линией связи длиной L, складываются из потерь в строительных длинах оптического кабеля N qв Lст, потерь в сварных соединениях волокон асв и потерь в разъемных соединениях пигтейлов на концах линии αp.

где qв – погонные потери в волокне (дБ/км), N = L/Lст – число строительных длин оптических кабелей уложенных в линию, N + 1 – число сварных соединений волокон в линии, Lст – строительная длина оптического кабеля (рисунок 15).

Рисунок 15- Схема распределения потерь в ретрансляционном участке линии

Наиболее высокие требования предъявляются к величине потерь в оптическом кабеле и сварных соединений волокон (на одну строительную длину кабеля приходится примерно одно сварное соединение). Требования к величине потерь в разъемных соединениях в пигтейлов менее жесткие (их надо сравнивать с полными потерями в линии). Потери, которые иногда возникают в местах изгибов волокон в пигтейлах, учитывать не будем.

Оценим величину полных потерь в ретрансляционном участке линии длиной L = 80 км (типичное значение для магистральной линии без оптических усилителей). Будем исходить из того, что строительная длина оптического кабеля равна Lст = 5 км, а величина потерь не в сварных соединениях не превышает асв = 0.05 дБ (требования Ростелекома). Основные потери в линии возникают из-за потерь в волокне, их мы положим равными q = 0.2 дБ/км на λ = 1550 нм и q = 0.33 дБ/км на λ = 1310 нм (типичные значения). Потери в разъёмных соединениях положим равными среднему значению потерь в некалиброванных разъёмах (ар = 0.3 дБ). Результаты оценок приведены в таблице 10.

При использовании высококачественного оборудования и соблюдения технологии монтажа полные потери в линии получаются близкими к их номинальному значению. Если есть уверенность, что эти условия соблюдены, то можно ограничиться только измерением полных потерь в линии с помощью оптического тестера. Оптический тестер значительно более простой прибор, чем рефлектометр, и измерения полных потерь в линии с его помощью требуют значительно меньше времени, чем измерения распределения потерь в линии с помощью рефлектометра. Такой подход используется для того, чтобы уменьшить время монтажа линии. Однако в тех случаях, когда нет уверенности в том, что все технологические условия соблюдены, необходимо измерять распределение потерь вдоль линии связи.

Таблица 10- Распределение потерь (номинальных) в линии связи