### Лекция 7 Волокна с плоской дисперсионной характеристикой

Компенсация полной дисперсии в широкой полосе частот существенно упрощается в волокнах с плоской дисперсионной характеристикой. Они обладают сложным профилем показателя преломления и изготавливать их необходимо с высокой точностью. Это хорошо видно из сравнения профилей заготовок для волокон с тремя различными значениями коэффициентов дисперсий (рисунок 13). Видно, что небольшого увеличения показателя преломления в верхней части профиля достаточно для изменения знака коэффициента дисперсии. В настоящее время волокна с плоской дисперсионной характеристикой уже прошли стадию лабораторных исследований.

Рисунок 13 - Расчетные значения профилей показателя преломления
для трех волокон с максимально плоской дисперсионной характеристикой.
Пунктирные кривые относятся к волокнам с положительной дисперсией,
а точечные к волокнам с отрицательной дисперсией

Дисперсионные характеристики волокна с оптимизированным профилем показателя преломления и волокна TrueWave RS (обладающего наименьшим наклоном дисперсионной характеристики среди всех промышленных NZDS волокон) приведены на рисунок 14. Видно, что волокно с оптимизированным профилем показателя преломления обладает существенно более плоской дисперсионной характеристикой. Основные оптические параметры NZDS волокна с максимально плоской дисперсионной характеристикой приведены в таблице 7.

Рисунок 14 - Спектральная зависимость хроматической дисперсии NZDS
волокна с оптимизированным профилем показателя преломления (сплошная
кривая расчет, точки измеренные значения) и волокна TrueWave RS (пунктир)

Таблица 7- Оптические параметры NZDS волокна с максимально плоской дисперсионной характеристикой