Район строительства:

1. Якутск

2. Среднеколымск

3. Чурапча

4. Амга

5. Зырянка

6. Тикси

7. Олекминск

8. Оленек

9. Вилюйск

10. Сунтар

11. Майя

12. Покровск

13. Усть-Мая

14. Чульман

15. Алдан

16. Намцы

17. Депутатский

18. Верхоянск

19. Чокурдах

20. Ытык-Куел

21. Джебарики-Хая

22. Томтор (Оймякон)

23. Ленск

24. Борогонцы

25. Бердигестях

26. Верхнеколымск

27. Белая гора

**Виды конструкций:**

Вариант 1

1) Стены: Деревянный брус, толщина 180 мм. + утепление из минераловатных плит марки П100

2) Пол: Минераловатные плиты марки П75-150

3. Чердак: Опилки + Щепа

Вариант 2

1) Стены: Деревянный каркас с утеплением из минераловатных плит марки П75-100

2) Пол: бетонная стяжка толщиной 100 мм + экструдированный пенополистирол

3. Чердак: Минераловатные плиты марки П75-100

Вариант 3

1) Стены: Автоклавный пенобетон

2) Пол: бетонная стяжка толщиной 100 мм + экструдированный пенополистирол

3. Чердак: Пенополиуретан на жесткой основе, напыление

Вариант 4

1) Стены: Каменная клдака, тощиной 200 мм + минераловатные плиты марки П75-100

2) Пол: пеноплиуретан на жесткой основе (напыляемый)

3. Чердак: Эковата