Задание к 02.03
Задача 1 (4). Рассчитать стоимость затрат на строительство индивидуального жилого дома, если известна их структура, а также стоимость земляных работ. Структура затрат представлена в таблице.
Таблица 5. Состав и структура затрат на строительство 
индивидуального жилого дома
Показатели	Удельный вес, %	Стоимость, тыс. руб.	
Разработка проекта	?	?	
Земляные работы	5	450	
Возведение фундамента 	12	?	
Возведение стен и обустройство кровли	19	?	
Монтаж дверей и окон	4	?	
Инженерное оборудование	7	?	
Внутренняя отделка	8	?	
Обустройство территории	3	?	
Накладные расходы	12	?	
Прибыль подрядчика	11	?	
Итого на строительство дома	85	?	
Стоимость земельного участка	15	?	
Всего затрат на весь объект	100	?	

Задача 5. Исчислить необходимый объем капитальных вложений для расширения предприятия с целью увеличения количества выпускаемой продукции.
Исходные данные по вариантам:
1 вариант – требуемое количество продукции – 500 тыс.ед. в год, существующая производственная мощность предприятия – 290 тыс. ед. в год, коэффициент использования мощности – 0,95, для увеличения мощности на 100 ед. требуется 83 тыс.руб.;
2 вариант – требуемое количество продукции – 750 тыс.ед. в год, существующая производственная мощность предприятия – 400 тыс. ед. в год, коэффициент использования мощности – 0,87, для увеличения мощности на 1 тыс.ед. требуется 6 тыс.руб.
Методические указания к решению задачи. Коэффициент использования мощности рассчитывается как отношение фактической мощности к нормативной, умноженное на 100%.
Задача 14. Определить абсолютную эффективность капитальных вложений.
Исходные данные. С целью увеличения прибыли на заводе ЖБИ предполагается провести техническое перевооружение с объемом капитальных вложений 682 тыс. рублей. Предполагается, что после реализации проекта объем выпуска продукции увеличиться на 25%, а годовая себестоимость 1 куб.м железобетонных изделий снизится на 19%. Фактические показатели работы предприятия следующие:
1 вариант: объем выпуска продукции за отчетный год составил в натуральном выражении 500 тыс.куб.м, в стоимостном – 700 тыс. рублей в год, а годовая себестоимость изделий – 900 тыс.рублей. 
2 вариант: объем выпуска продукции за отчетный год составил в натуральном выражении 110 тыс.куб.м, в стоимостном – 90 тыс. рублей в год, а годовая себестоимость изделий – 100 тыс.рублей. 
Методические указания к решению задачи: Абсолютная экономическая эффективность капитальных вложений рассчитывается делением дополнительно эффекта (дополнительной прибыли), полученной за счет этих капиталовложений, ко всей сумме капитальных вложений или стоимости инвестиций.
Задача 16. В целях увеличения получаемой от основного производства прибыли организация планирует строительство подсобного производственного цеха. Возможны три варианта строительства, отличающиеся местоположением и условиями доставки сырья. Определить путем расчета приведенных затрат, какой из вариантов строительства экономичнее. Исходные данные по вариантам указаны в таблице 13.
Таблица 13. Данные для расчета по вариантам
Показатели	Проекты 1-го варианта	Проекты 2-го варианта	
	А	В	С	А	В	С	
Капитальные вложения (сметная стоимость строительства и стоимость оборудования), тыс. руб.	354
	890
	950

	790

	630

	840

	
Эксплуатационные расходы, тыс.руб./год	50	80
	79	74	20	50	
Приемлемый коэффициент эффективности капитальных вложений, %	5	5	5	8	8	8	
Приведенные затраты, тыс.руб./год							

Методические указания к решению задачи: приведенные затраты определяются по формуле:
ПЗ = С + Ен*КВ, где
ПЗ — итоговые приведенные затраты;
С – текущие производственные (эксплуатационные) расходы, включая амортизацию или полная себестоимость;
КВ – капитальные вложения (инвестиции);
Ен – нормативный коэффициент эффективности инвестиций.
Задача 17. Выявить наиболее эффективный вариант строительства объекта методом цепных подстановок, проверить полученные результаты определением минимального значения приведенных затрат. Коэффициент эффективности для всех вариантов равен 0,17. Исходные данные по вариантам приведены в таблице 14.
Таблица 14. Данные для расчета по вариантам
Тип проекта	Капитальные вложения, млн. руб.	Себестоимость годового объема продукции, тыс. руб.	Приведенные затраты,
тыс. руб.	
	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант		
Проект 1	25,3	670	1,26	570		
Проект 2	27,0	540	1,05	610		
Проект 3	26,5	630	1,35	460		
Проект 4	24,1	750	0,99	790		
Проект 5	30,8	390	0,97	750		

Задача 20. Необходимо выбрать из нижеприведенных вариантов лучший путем расчета показателей абсолютной и сравнительной эффективности.
Исходные данные. Строительно-монтажная корпорация в рамках программы по получению дополнительной прибыли приняла решение по организации производства облицовочного кирпича. Указанные проекты отличаются качеством, капиталоемкостью, объемом производимой продукции.
-	проект А – строительство нового здания и закупка нового оборудования, позволяющего производить высококачественный кирпич М 150;
-	проект В – использование имеющегося в распоряжении Корпорации, но временно пустующего, помещения с дальнейшим его капитальным ремонтом и закупкой бывшего в употреблении оборудования;
-	проект С – покупка работающего в настоящий момент цеха по производству облицовочного кирпича М 125 у другой фирмы.
Характеристики вариантов приведены в таблице 17.
Таблица 17. Варианты инвестирования в организацию производства кирпича
Показатели	Проекты варианта 1	Проекты варианта 2	
	А	В	С	А	В	С	
Годовой объем производства кирпича, тыс.штук	700
	470
	500
	900
	850
	600
	
Капитальные вложения, тыс.руб.	5095
	1547
	2971
	8354
	7900
	3250
	
Себестоимость производства 1000 шт. кирпича, тыс. руб.	9,84
	4,25
	4,94
	10,15
	6,21
	5,21
	
Цена реализации 1000 шт., тыс. руб.	
14,03	
6,69	
6,08	
14,03	
9,50	
6,70	
Коэффициент эффективности капиталовложений	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	
Прибыль от реализации 1000шт. кирпича, тыс.руб.							
Прибыль от реализации всего объема продукции, тыс. руб.							
Рентабельность инвестиций, %							
Приведенные затраты