Методические указания. Курсовая работа

### 1. Методические указания по выполнению курсовой работы

Расчет амплитудно-частотной характеристики

Сравнительный анализ усилительных устройств приводят используя понятие относительного усиления Y, представляющего собой отношение коэффициента усиления схемы К на данной частоте f к ее коэффициенту усиления в области средних частот Кср:

. (14)

Для оценки частотных искажений используют обратное отношение, обозначаемое через М и называемым коэффициентом частотных искажений:

. (15)

Относительное усиление и коэффициент частотных искажений выражают как в относительных, так и в логарифмических единицах.

Для перевода Y и М из относительных значений в децибелы и обратно используют:

YДБ=20lgY; Y= ;

MДБ=20lgМ ; М= .

Частотная характеристика усилителя в области нижних частот определяется выбором емкостей разделительных конденсаторов:

(16)

. (17)

Выбор значений Мн1 и Мн2 обосновывается в разделе 1. В расчетные формулы значения Мн1 и Mн2 следует подставлять в разах (Мн=Мн1×Мн2).

Расчет АЧХ в области нижних частот проводят по формуле:

. (18)

Рекомендуемые значения частот: 0,1fн; 0,2fн; 0,5fн; 0,7fн; fн ; l,5fH ; 2fн.

Частотная характеристика усилителя в области верхних частот зависит от выбора емкости конденсатора Ск, рассчитываемой по формуле:

-14-

. (19)

Расчет АЧХ в области верхних частот проводят по формуле:

. (20)

Рекомендуемые значения частот: : 0,5fв; fв; 2fв; 5fв; 10fв.

Результаты расчетов сводят в таблицы. Затем по результатам расчета строят АЧХ, используя логарифмический масштаб оси частот.

На графике выделяют значения относительного коэффициента усиления Y на нижних fн и верхних fВ рабочих частотах.

В заключение приводят проверку соответствия расчетных и заданных значений Мн и Мв:

. (21)