Источник постоянного напряжения подключен ко входным зажимам цепи. Рассчитать и построить зависимости от времени входного тока, а также тока и напряжения на реактивном элементе классическим и операторным методом.

Для следующих вариантов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | замыкание |

R=6 Ом, L=360 мГн, C=200 мкФ, U=72 В