Рассчитать параметры радиорелейной линии. Состав РРЛ: ОРС1, ОРС2. Протяженность РРЛ составляет от 10 до 40 км.

| Цифра | Номер варианта |
| --- | --- |
| 17 | 8 ГГц, 22 км |