Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE 112 -112 -112 -112
WIRE 256 -112 112 -112
WIRE -112 -64 -112 -112
WIRE -48 -64 -112 -64
WIRE -112 -32 -112 -64
WIRE 112 -32 112 -112
WIRE -48 -16 -48 -64
WIRE 256 80 256 -112
WIRE -112 96 -112 48
WIRE -48 96 -48 48
WIRE -48 96 -112 96
WIRE -112 128 -112 96
WIRE -112 240 -112 208
WIRE 112 240 -112 240
WIRE 256 240 256 160
WIRE 256 240 112 240
WIRE -112 272 -112 240
FLAG -112 272 0
FLAG 112 240 COM
FLAG 112 -32 Uвх
SYMBOL voltage -112 112 R0
WINDOW 123 17 100 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value ""
SYMATTR Value2 AC 1
SYMBOL Misc\\EuropeanResistor -96 64 R180
WINDOW 0 31 76 Left 2
WINDOW 3 31 40 Left 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 200K
SYMBOL cap -64 -16 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 500p
SYMBOL Misc\\EuropeanResistor 240 64 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 200K
TEXT 16 304 Left 2 !.ac dec 50 1 1e6
