Контрольная работа. Гибкие оптические сети

### Курсовая работа

## Задание на выполнение курсовой работы

Скачать материалы к курсовой работе в формате PDF

### Задание на курсовую работу по дисциплине "Гибкие оптические сети"

Разработать схему организации связи гибкой оптической транспортной сети на основе технологии DWDM - OTN/OTH по исходным данным, приведенным в таблицах 1.1 и 1.2. Определить общую полосу оптических частот для организации всех спектральных каналов и её положение в полосах волн C, L, начиная от волны 1530 нм и выше до 1625 нм. Назначить волны для всех каналов. В схеме использовать терминальные оптические мультиплексоры OTM и мультиплексоры выделения-ввода перестраиваемые C-D-C-ROADM. Определить общее количество требуемых оптических транспондеров/мукспондеров для этой сети. Схему организации связи изобразить, используя стандартные обозначения. Клиентские потоки STM-N и Ethernet для каждого оптического канала выбираются из табл.1.1 по своему варианту, т.е. по номеру пароля. Предложить и обосновать схему защиты оптических каналов от повреждений. Составить комплектацию оборудования в каждом узле оптической сети на основе данных от компании Т8 для комплекса "ВОЛГА". Рассчитать и построить диаграмму уровней и OSNR для заданного по варианту когерентного оптического канала.

####

Данные к курсовой работе должны выбираться в соответствии с последней цифрой вашего пароля.