### Раздел 2. Человек и техносфера

2.1 Понятие техносферы
2.2 Структура техносферы и ее основные компоненты
2.3 Формирование техносферы
2.4 Виды, источники основных опасностей техносферы
2.5 Критерии и параметры безопасности техносферы
2.6 Классификация негативных факторов
2.7 Идентификация опасностей
2.8 Принципы обеспечения безопасности

### 2.1. Понятие техносферы

Взаимодействие человека со средой его обитания непрерывно по времени и основано на существовании потоков вещества, энергии и информации между элементами системы.

Среда обитания- окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупностью факторов (физических, химических, биологических, социальных), способных оказывать прямое или косвенное, немедленное, или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство.

Опасные и вредные факторы могут формироваться в природной (биосферной среде), производственной (техносферной) среде. Большая роль в формировании факторов риска принадлежит человеку – так называемое антропогенное воздействие на срежы жизни современного человека.

Биосфера (природная среда), весьма динамичная планетарная экосистема, во все периоды своего эволюционного развития постоянно изменялась под воздействием различных природных процессов. В результате длительной эволюции биосфера выработала способность к саморегуляции и нейтрализации негативных процессов. Достигалось это посредством сложного механизма круговорота веществ. Главным событием эволюции биосферы признавалось приспособление организмов к изменившимся внешним условиям путем изменения внутри видовой информации. Гарантом динамической устойчивости биосферы в течение миллиардов лет служила естественная биота в виде сообществ и экосистем в необходимом объеме.

Под антропогенными воздействиями понимают деятельность, связанную с реализацией экономических, военных, рекреационных, культурных и других интересов человека, вносящую физические, химические, биологические и другие изменения в окружающую природную среду.

Известный эколог В. Коммонер (1974) выделял пять, по его мнению, основных видов вмешательства человека в экологические процессы:

- упрощение экосистемы и разрыв биологических циклов;
- концентрация рассеянной энергии в виде теплового загрязнения;
- рост числа ядовитых отходов от химических производств;
- введение в экосистему новых видов;
- появление генетических изменений в организмах растений и животных.

Подавляющая часть антропогенных воздействий носит целенаправленный характер, т.е. осуществляется человеком сознательно во имя достижения конкретных целей. Существуют и антропогенные воздействия стихийные, непроизвольные, имеющие характер последствия. Например, к этой категории воздействия относятся процессы подтопления территории, возникающие после ее застройки, и др.

Нарушение основных систем жизнеобеспечения биосферы связаны в первую очередь с целенаправленными антропогенными воздействиями. По своей природе, глубине и площади рассмотрения, времени действия и характеру приложения они могут быть различными.

Антропогенные воздействия можно разделить на 2 вида: отрицательные и положительные.

К положительным воздействиям человека на биосферу можно отнести воспроизводство природных ресурсов, восстановление запасов подземных вод, полезащитное лесоразведение, рекультивацию земель на месте разработок полезных ископаемых и некоторые другие мероприятия.

К отрицательным воздействиям относятся, вырубка леса, истощение запасов пресных подземных вод, засоление и опустынивание земель, исчезновении видов животных и растений и т.д.

Главнейшим и наиболее распространенным видом отрицательного воздействия человека на биосферу является загрязнение. По видам загрязнений выделяют химическое, физическое и биологическое загрязнение.

Производственные факторы являются частным случаем окружающей человека среды обитания и человеческой деятельности.

Техносфера - это часть биосферы, преобразованная человеком с помо-щью прямого или косвенного воздействия технических средств, в целях наилучшего соответствия индивидуальным и социально-экономическим потребностям; это искусственная оболочка Земли, воплощающая человеческий труд, организованный научно-техническим разумом. Это тоже проекция человека. Материальное производство, состоящее из вещественно-энергетических комплексов, - это механический слепок костно-мускульного тела организма. Информационное производство копирует нервную систему. Средства массовой коммуникации связывают органы чувств, функции нервной системы и мозга.

Предметы, находящиеся в общественной собственности, имеют ту же структуру: это совокупность средств извлечения, перемещения и переработки вещества, энергии и информации. К ним добавляются только средства связи - обмена всеми этими субстанциями. Они же определяют структурное отличие дома от города. Если за обобщенной формой дома всегда просматривается сфера, то за формой связи - нечто вроде трубы. Эволюционно нарастает связность технического космоса - плотность и дальность связей. Когда они сплетаются в единое гнездо, возникает новая форма их целостности - техносфера.

Непрерывное взаимодействие человека с окружающей его средой свидетельствует о том, что человек и среда обитания образуют постоянно действующую систему «человек – среда обитания» и именно в процессе этого взаимодействия человек реализует свои физиологические и социальные потребности. В современном мире для человека характерны два полярных вида среды обитания: природная (биосфера) и техносферная (производственная, селитебная и бытовая).

Современное общество живёт в мире технических объектов, систем и сооружений. Современную техносферу образуют миллионы дамб, мостов, туннелей, буровых вышек, морских платформ, кранов, подъёмников, котлов, цистерн, резервуаров, сотни тысяч километров водопроводных трубопроводов, промысловых, технологических, магистральных нефте- , газо-, продуктопроводов, системы коммуникаций, инфраструктура и т.п. Города, пустыни, таёжные просторы, воздушные, водные, наземные т подземные пространства во всё возрастающих масштабах насыщаются объектами техносферы. Техносфера стала составной и определяющей частью среды обитания человека, которую сегодня правильнее именовать природно-техногенной средой. Одним из основных элементов техносферы является производственная среда.

Производственная среда – это часть техносферы, обладающая повышенной концентрацией негативных факторов.

Основными носителями травмирующих и вредных факторов в производственной среде являются машины и другие технические устройства, химически и биологически активные предметы труда, источники энергии, нерегламентированные действия работающих, нарушения режимов и организации деятельности, а также отклонения от допустимых параметров микроклимата рабочей зоны.

От состояния, бесперебойной работы объектов, сооружений и систем техносферы зависят уровень, качество жизни и здоровье людей, состояние окружающей среды, экономическое благополучие предприятий и производств, стабильное развитие городов, регионов, стран и цивилизации в целом. Повреждение или разрушение моста в большом городе, разрушение трубы теплосети или водопровода, отключение электроэнергии, нарушение связи дезорганизуют жизнеобеспечение тысяч людей и работу предприятий. Разрыв магистрального газо-, нефтепровода вызывает экологическую катастрофу и наносит экономический урон странам и регионам.

### 2.2 Структура техносферы и ее основные компоненты

Техносфера — внутренне сложная структура, основными компонентами которой являются:

- технические артефакты;

- технические знания;

- техническая (не только специально инженерная, но и управленческая, хозяйственно-бытовая и т. п.) деятельность.

К новым, техносферным, относятся условия обитания человека в городах и промышленных центрах, производственные, транспортные и бытовые условия жизнедеятельности. Практически все урбанизированное население проживает в регионах техносферы, где условия обитания существенно отличаются от биосферных прежде всего повышенным влиянием на человека техногенных негативных факторов.

Регион — территория, обладающая общими характеристиками состояния биосферы или техносферы.

Производственная среда— пространство, в котором совершается трудовая деятельность человека. Производственная среда— это часть техносферы, обладающая повышенной совокупностью негативных факторов. Основными носителями травмирующих и вредных факторов в производственной среде являются машины и другие технические устройства, химически и биологически активные предметы труда, источники энергии, нерегламентированные действия работающих, нарушения режимов и организации деятельности, а также отклонения от допустимых параметров микроклимата рабочей зоны.

Современная техносфера многообразна:

- её представителями являются города, в состав которых входят промышленные и селитебные зоны,

- транспортные узлы и магистрали,

- торговые и культурно-бытовые зоны и отдельные помещения,

- ТЭС и ТЭЦ,

- зоны отдыха и т.п.

Техногенные негативные факторы в техносфере формируются из-за наличия отходов производства и быта, из-за использования технических средств, из-за концентрации энергетических ресурсов и др. Наибольшую концентрацию негативные факторы техносферы имеют в сфере производства.

### 2.3 Формирование техносферы

Со второй половины XX века, особенно в последние два его десятилетия, резко увеличился риск негативного воздействия техносферы на здоровье людей и природную среду. Возросли число, масштабы, разнообразие аварий и катастроф, что является следствием, с одной стороны, старения техносферы, с другой, — наращиванием ее мощностей и использованием все более разрушительных физических процессов. Возможности обеспечения безопасности людей и природы отстают от роста уровня индустриального риска. В целом сегодня человечество не в состоянии эффективно управлять растущей и стареющей техносферой. Кризис усугубляется тем, что техносфера чрезвычайно затратна, экономически разорительна. Во всём мире ежегодно на развитие, поддержание и обновление техносферы расходуется порядка 3 триллионов $.

Современная техногенная цивилизация стартовала примерно 300 лет назад в Европе, а затем начала активно распространяться по всему миру. Несмотря на бесспорные успехи научно-технического прогресса, она привела человечество к целому ряду катастрофических глобальных кризисов: разрушению природной среды, полярности мира, геополитическому переделу и наличию для этого силы оружия и т.п.

Урбанизация - это процесс повышения роли городов в развитии общества. Предпосылками урбанизации являются рост индустрии, развитие культурных и политических функций городов.

Изначально урбанизация имеет целью формирование оптимальных условий жизни населения. В городах создаются комфортные для жизнедеятельности условия, которые не всегда осуществимы в сельских населенных пунктах: центральное водоснабжение, отопление, благоустроенные жилища, расширенная сфера услуг в области культуры и быта, значительно более высокий уровень медицинского обслуживания, широкие возможности трудоустройства, разностороннего образования и т.д. Вместе с тем, урбанизация наносит непоправимый ущерб человечеству, разрывая веками складывающиеся его связи с природой. Крупный город - это система "дефицитов" воздуха, воды, тишины, природы, красоты; это концентрация пороков цивилизации - наркомании, преступности, терроризма и т.п.

В крупных городах переплелись как положительные, так и отрицательные стороны научно-технического прогресса и индустриализации. Фактически создана новая экологическая система с высокой концентрацией антропогенных факторов. Одни из них, такие как загрязнение атмосферною воздуха, высокий уровень шума, электромагнитный смог, являются непосредственным продуктом цивилизации, другие, такие как сосредоточение предприятий на ограниченной территории, высокая плотность населения, миграционные процессы и т.д., - следствие урбанизации как формы расселения. В крупных городах наиболее сильно изменяется естественная среда обитания, ритмы жизни, психоэмоциональная обстановка труда и быта, нарушается климат. Из социальных факторов наибольшее значение имеют высокая плотность населения, насыщенность контактами, избыточность индивидуальной информации. Указанные факторы вызывают перенапряжение нервной системы, эмоциональный стресс. Этому же часто способствует характер труда человека в городе, который связан с повышенной эмоциональной нагрузкой. Кроме того, несмотря на возрастание темпов, образ жизни в целом для горожан становится менее подвижным, население городов около 80% времени проводит внутри жилых и производственных помещений, наблюдается рост гиподинамии.

При анализе процесса действия опасностей в системе «Человек - техносфера» следует учитывать следующее:

- аксиому об одновременном воздействии опасностей;

- наличие совокупного воздействия опасностей на объект защиты.

Аксиома об одновременном воздействии опасностей: «Потоки вещества, энергии и информации, генерируемые их источниками, не обладают избирательностью по отношению к объектам защиты и одновременно воздействуют на человека, природную среду и техносферу, находящиеся в зоне их влияния».

Аксиомой о совокупном воздействии опасностей: «На любой объект защиты одновременно воздействуют все потоки, поступающие извне в зону его пребывания».

Отраслевая структура производства РФ

В современных условиях доля промышленности в развитых стран составляет около 40%. Ведущая роль промышленности обусловлена и тем, что от успехов в ее развитии зависит степень удовлетворения потребностей общества в продукции. Производственный элемент промышленного комплекса страны сейчас образуют более 280 отраслей, порядка 30 тысяч объединений и предприятий.

Каждая территория страны специализируется на производстве одного или нескольких видов продукции. Производя ее в избытке, эти территории осуществляют обмен продукций с другими частями страны, получая взамен дефицитные на своей территории продукты, материалы и сырье. Это объясняется экологически выгодными условиями.

В зависимости от характера воздействия на предмет туда отрасли промышленности подразделяются на добывающие и обрабатывающие. Добывающие отрасли обеспечивают получение природных ресурсов минерального и растительного происхождения, а обрабатывающие отрасли обеспечивают переработку исходного сырья, полученного в добывающей промышленности, а также в сельском хозяйстве.

Экономика современного государства подразделяется на отрасли. Она включает производственные отрасли и виды непроизводственной деятельности.

Непроизводственная сфера (или сфера услуг) включает виды деятельности не создающие материального (вещественного) продукта.

Производственная сфера представляет собой совокупность производств и видов деятельности, результатом которых является материальный продукт (товар).

Деление на отрасли обусловлено общественным разделением труда. Различают три формы общественного разделения труда: общее, частное, единичное.

Общее разделение труда выражается в разделении общественного производства на крупные сферы материального производства (промышленность, селхозяйство, транспорт).

### 2.4 Виды, источники основных опасностей техносферы

Научно-технический прогресс создал разрыв между развитием техники и готовностью человека к ее обеспечению. Ошибки человека, его небрежное отношение к природе не раз приводили к развитию чрезвычайных ситуаций в различных регионах. Изменяя потоки в среде обитания можно получить ряд характерных ситуаций взаимодействия в системе «Человек- среда обитания».

Понятие об опасностях в техносфере

Опасность – это процессы, явления, свойства предметов, объектов, способные в определенных условиях наносить ущерб, в том числе и здоровью человека.

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме, в том числе смертельной.

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания.

К определяющим признакам опасных и вредных факторов относятся:

- возможность непосредственного отрицательного воздействия на организм человека;

- затруднение нормального функционирования органов человека;

- возможность нарушения нормального состояния элементов производственного процесса, в результате которого могут возникать аварии, взрывы, пожары, травмы.

Свойства опасностей.

1. Опасности имеют потенциальный характер - может реализоваться при определенных условиях. Эти условия называются причинами реализации опасностей.

2. Потенциальные опасности реализуются стохастически, то есть случайно, с некоторой вероятностью.

3. Опасности могут находиться в любой точке пространства. Это свойство называется тотальностью.

4. Опасности перманентны, то есть, постоянны, непрерывны.

5. Опасности вариабельны, то есть изменяются по величине, что является объективной предпосылкой управления безопасностью.

Источник опасности - явление, откуда может проистекать опасность (явление включает все, что может предстать перед нашим взором или в мыслях).

Повреждающий фактор – яление, причиняющее повреждение Т.о., понятие "опасность" включает степень незащищенности при наличии источника опасности. Соответствующими предупредительными мерами опасность или степень незащищенности можно уменьшить.

ЧП – нежелательное, незапланированное, непреднамеренное событие в системе ЧМС, нарушающее обычный ход вещей и происходящее в относительно короткий отрезок времени.

Несчастный случай – происшествие , заключающееся в повреждении организма человека.

Отказ –нарушение работоспособности компонента системы.

Инцидент – вид отказа, связанный с неправильными действиями или поведением человека.

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

2.4.1. Взаимодействие человека и техносферы

Человек и окружающая его среда (природная, производственная, городская, бытовая и др.) в процессе жизнедеятельности постоянно взаимодействуют друг с другом. При этом «жизнь может существовать только в процессе движения через живое тело потоков вещества, энергии и информации».

Человек и окружающая его среда гармонично взаимодействуют и развиваются лишь в условиях, когда потоки энергии, вещества и информации находятся в пределах, благоприятно воспринимаемых человеком и природной средой. Любое превышение привычных уровней потоков сопровождается негативными воздействиями на человека и/или природную среду. В естественных условиях такие воздействия наблюдаются при изменении климата и стихийных явлениях.

В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены элементами техносферы (машины, сооружения и т.п.) и действиями человека. Изменяя величину любого потока от минимально значимой до максимально возможной, можно пройти ряд характерных состояний взаимодействия в системе “человек — среда обитания”:

• комфортное (оптимальное), когда потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия: создают оптимальные условия деятельности и отдыха; предпосылки для проявления наивысшей работоспособности и как следствие продуктивности деятельности; гарантируют сохранение здоровья человека и целостности компонент среды обитания;

• допустимое, когда потоки, воздействуя на человека и среду обитания, не оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека. Соблюдение условий допустимого взаимодействия гарантирует невозможность возникновения и развития необратимых негативных процессов у человека и в среде обитания;

• опасное, когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают негативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном воздействии заболевания, и/или приводят к деградации природной среды;

• чрезвычайно опасное, когда потоки высоких уровней за короткий период времени могут нанести травму, привести человека к летальному исходу, вызвать разрушения в природной среде.

Четырех характерных состояний взаимодействия человека со средой обитания лишь первые два (комфортное и допустимое) соответствуют позитивным условиям повседневной жизнедеятельности, а два других (опасное и чрезвычайно опасное) — недопустимы для процессов жизнедеятельности человека, сохранения и развития природной среды. Взаимодействие человека со средой обитания может быть позитивным или негативным, характер взаимодействия определяют потоки веществ, энергий и информации.

Стремление человека к достижению высокой производительности своей деятельности, комфорта и личной безопасности в интенсивно развивающейся техносфере сопровождается увеличением числа задач, решаемых в системе «безопасность жизнедеятельности человека».

Значимость проблем в системах безопасности непрерывно увеличивается, поскольку растет не только число, но и энергетический уровень негативных воздействий. Если уровень влияния естественных негативных факторов практически стабилен на протяжении многих столетий, то большинство антропогенных факторов непрерывно повышает свои энергетические показатели (рост напряжений, давлений и др.) при совершенствовании и разработке новых видов техники и технологии (появление ядерной энергетики, концентрация энергоресурсов и т.п.).

Многие системы безопасности взаимосвязаны между собой как по негативным воздействиям, так и средствам достижения безопасности. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в техносфере почти всегда неразрывно связано с решением задач по охране природной среды (снижение выбросов и сбросов и др.).

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в техносфере путь к решению многих проблем защиты природной среды от негативного влияния техносферы.

2.4.2. Негативные факторы техносферы

Регионы техносферы и природные зоны, примыкающие к очагам техносферы, постоянно подвергаются активному загрязнению различными веществами и их соединениями.

Атмосферный воздух всегда содержит некоторое количество примесей, поступающих от естественных и антропогенных источников. К числу примесей, выделяемых естественными источниками, относят: пыль (растительного, вулканического, космического происхождения, возникающую при эрозии почвы, частицы морской соли); туман, дым и газ от лесных и степных пожаров; газы вулканического происхождения; различные продукты растительного, животного происхождения и др.

Естественные источники загрязнений бывают либо распределенными, например, выпадение космической пыли, либо локальными, например, лесные и степные пожары, извержения вулканов. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется с течением времени.

В результате антропогенного воздействия на атмосферу возможны следующие негативные последствия:

• превышение ПДК многих токсичных веществ в населенных пунктах;

• образование смога;

• выпадение кислотных дождей; появление парникового эффекта, что способствует повышению средней температуры Земли;

• разрушение озонового слоя что создает опасность УФ-облучения.

При использовании воду, как правило, загрязняют, а затем сбрасывают в водоемы. Внутренние водоемы загрязняются сточными водами различных отраслей промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, а также поверхностными стоками. Основными источниками загрязнений являются промышленность и сельское хозяйство. Загрязнители делятся на биологические (органические микроорганизмы), вызывающие брожение воды; химические, изменяющие химический состав воды; физические, изменяющие ее прозрачность (мутность), температуру и другие показатели.

Антропогенное воздействие на гидросферу приводит к следующим негативным последствиям:

• снижаются запасы питьевой воды;

• изменяется состояние и развитие фауны и флоры водоемов;

• нарушается круговорот многих веществ в биосфере;

• снижается биомасса планеты и воспроизводство кислорода.

Нарушение верхних слоев земной коры происходит при: добыче полезных ископаемых и их обогащении; захоронении бытовых и промышленных отходов; проведении военных учений и испытаний и т.п. Почвенный покров существенно загрязняется осадками в зонах рассеивания различных выбросов в атмосфере, пахотные земли – при внесении удобрений и применении пестицидов.

Промышленные предприятия, объекты энергетики, связи и транспорт являются основными источниками энергетического загрязнения промышленных регионов, городской среды, жилищ и природных зон. К энергетическим загрязнениям относят вибрационное и акустическое воздействия, электромагнитные поля и излучения, воздействия радионуклидов и ионизирующих излучений

Производственная среда – это часть техносферы, обладающая повышенной концентрацией негативных факторов. Основными носителями травмирующих и вредных факторов в производственной среде являются машины и другие технические устройства, химически и биологически активные предметы труда, источники энергии, нерегламентированные действия работающих, нарушения режимов и организации деятельности, а также отклонения от допустимых параметров микроклимата рабочей зоны.

Чрезвычайные ситуации возникают при стихийных явлениях (землетрясениях, наводнениях, оползнях и т.п.) и при техногенных авариях. В наибольшей степени аварийность свойственна угольной, горнорудной, химической, нефтегазовой и металлургической отраслям промышленности, геологоразведке, объектам котлонадзора, газового и подъемно-транспортного хозяйства, а также транспорту.

Анализ совокупности негативных факторов, действующих в настоящее время в техносфере, показывает, что приоритетное влияние имеют антропогенные негативные воздействия, среди которых преобладают техногенные. Они сформировались в результате преобразующей деятельности человека и изменений в биосферных процессах, обусловленных этой деятельностью.

Формирование техносферы как глобальной искусственной среды на планете Земля, ставшей в конце XX века сравнимой по мощности с естественной, обратило на себя внимание ученых и философов, вызвало дискуссии о сущности и ценностной значимости социальных трансформаций техногенной эпохи. В их рамках – отрасли машиностроения, приборостроения, вычислительная техника электроника и др. производства.

Состояние техносферы определяет карту текущих опасностей и угроз техногенного характера. Негативные проявления аварийности и травматизма в производственной части техноландшафтов носят выраженный случайный характер, как впрочем, и идущие вслед смягчение и ликвидация последствий техногенных происшествий.

Для решения проблем безопасности сегодня активно осуществляется переход от рассмотрения человеко-машинных к исследованию технико-социальных систем и даже их объединений в техноландшафты (образно говорят о техносфере, но пока техника в отличие от воздуха еще не покрыла все землю).

### 2.5 Критерии и параметры безопасности техносферы

Основной смысл критериев безопасности заключается в сохранении здоровья и жизни человека путем ограждения его от вредных и опасных факторов техносферы.

Критериями безопасности техносферы являются ограничения воздействий на человека вредных и опасных негативных факторов:

1. Предельно допустимые уровни (ПДУ) нежелательных воздействий на человека различного рода потоков энергии (механической, электромагнитной, тепловой, ионизирующей);

2. Предельные дозы (ПД) нежелательных воздействий, полученных организмом человека за время активного влияния на него негативных техногенных факторов (электромагнитных, ионизирующих);

3. Предельно допустимые концентрации (ПДК) нежелательных для человека токсических и (или) загрязняющих веществ. Определения ПДК для различных сред:

- ПДК рабочей зоны. Эта концентрация при ежедневной работе в пределах 8 ч или другой продолжительности, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должна вызывать в состоянии здоровья настоящего и последующего поколений заболеваний или отклонений;

- ПДК максимально разовая Эта концентрация при вдыхании в течение 20 мин не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека;

- ПДК среднесуточная. Эта концентрация не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при неограниченно продолжительном вдыхании;

- ПДК в воде водоема хозяйственно-питьевого и бытового пользования. Эта концентрация не должна оказывать прямого или косвенного влияния на органы человека в течение всей его жизни, а также на здоровье последующих поколений и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования;

- ПДК в воде водоема хозяйственно-питьевого и бытового пользования. Эта концентрация не должна оказывать прямого или косвенного влияния на органы человека в течение всей его жизни, а также на здоровье последующих поколений и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования;

- ПДК в пахотном слое почвы. Эта концентрация не должна вызывать отрицательного влияния на здоровье человека, а также на самоочищающую способность почвы;

- ПДК в продуктах питания (ДОК-допустимое остаточное количество) Если величина ПДК в различных средах не установлена, действует временный гигиенический норматив ВДК (ОБУВ) – временно допустимая концентрация (ориентировочно безопасный уровень воздействия) вещества. Временный норматив устанавливается на определенный срок (2–3 года.

4. ПДЭН – предельно допустимую экологическую нагрузку, для воды – это ПДС – предельно допустимый сброс; для воздуха – ПДВ – предельно допустимый выброс. Эти величины характеризуют нагрузку, оказываемую предприятием на окружающую среду в единицу времени, и должны обязательно входить в экологический паспорт предприятия.

5. Предельно допустимое время воздействия на человека негативных факторов техносферы без угрозы для его безопасности;

6. Предельно допустимый риск воздействия негативных факторов техносферы без ущерба для безопасности человека и состояния окружающей природной среды.

### 2.6 Классификация негативных факторов

Основополагающая формула безопасности жизнедеятельности - предупреждение и упреждение потенциальной опасности. Все действия человека и все компоненты среды обитания (прежде всего технические средства и технологии), кроме положительных средств и результатов, обладают способностью генерировать опасные и вредные факторы. При этом новый положительный результат, как правило, соседствует с новой потенциальной опасностью или группой опасностей.

В современном мире к опасным и вредным факторам естественного происхождения (повышение и понижение температуры воздуха, атмосферные осадки, грозовые разряды и др.) прибавились многочисленные опасные и вредные факторы антропогенного происхождения (шумы, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение и др.), связанные с производственной, хозяйственной и иной деятельностью человека.

Первопричиной всех травм и заболеваний, связанных с процессом труда, является неблагоприятное воздействие на организм занятого трудом человека тех или иных факторов производственной среды и трудового процесса. Это воздействие, приводящее в различных обстоятельствах к различным результирующим последствиям, зависит от наличия в условиях труда того или иного фактора, его потенциально неблагоприятных для организма человека свойств возможности его прямого или опосредованного действия на организм, характера реагирования организма в зависимости от интенсивности и длительности воздействия (экспозиции) данного фактора.

Производственные факторы являются частным случаем факторов окружающей человека среды обитания и человеческой деятельности, связанными и (или) порождаемыми производственной и трудовой деятельностью.

Характер и результаты воздействия производственного фактора на хюгэнь и здоровье занятого трудом человека в каждом случае конкретны и многовариантны, а в ряде случаев и уникальны, и зависят от взаимодействия множества условий и обстоятельств Построенные на этих множествах классификации зачастую не образуют иерархически вложенных друг в друга подмножеств а являются в определенном смысле независимыми .

Практика давно уже выявила и закрепила выделение из всей совокупности производственных факторов два наиболее важных и наиболее общих типа неблагоприятно действующих производственных факторов - опасные производственные факторы (ОПФ) и вредные производственные факторы (ВПФ).

Сущностная основа такою выделения достаточно сложна и неоднозначна, поскольку одни факторы изначально являются неблагоприятными для человека, а другие, благоприятные или нейтральные в иных обстоятельствах, - лишь становятся ими при определенных условиях, меняя характер своего воздействия причем до такой степени что при определенных обстоятельствах вредные производственные факторы становятся опасными.

Полная характеристика потенциала причинения вреда производственным фактором включает а себя источник возникновения и форму существования, характер распространения, зону и условия воздействия, характер действия (длительность и интенсивность),природу воздействия на организм, возможные результаты воздействия Все это требует более детальной классификации совокупности неблагоприятно действующих опасных и вредных производственных факторов Поскольку тяжесть последствий воздействия опасных производственных факторов как правило, намного выше тяжести воздействия вредных производственных факторов то опасные производственные факторы ставятся на первое место при перечислении как требующие первоочередных мероприятий по защите от риска их воздействия.

Существует огромное множество признаков тех или иных обьектов и процессов реальности, которые могут быть взяты в качестве оснований деления Однако, наиболее значимыми для сферы безопасности труда являются такие используемые в качестве основания деления признаки, которые позволяют в дальнейшем наилучшим образом идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, оценить риски их воздействия на организм занятого трудом человека, выработать адекватные этим рискам меры заняты и внедрить их в практику, тем самым предотвращая травмы и заболевания связанные с трудовой деятельностью.

Все производственные факторы по сфере своего происхождения подразделяют на следующие две основные группы

• факторы производственной среды,

• факторы трудового процесса

Из всей совокупности производственных факторов для целей безопасности труда по критерию возможности причинения вреда организму работающего человека выделяют:

• неблагоприятные производственные факторы;

• производственные факторы не являющиеся неблагоприятными те нейтрального или благоприятного действия

Неблагоприятные производственные факторы по результирующему воздействию на организм работающего человека подразделяют на

• вредные производственные факторы, т.е факторы, приводящие к заболеванию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания;

• опасные производственные факторы, т е. факторы, приводящие к травме, в том числе смертельной.Один и тот же по своей природе неблагоприятный производственный фактор при различных воздействия может оказаться либо вредным либо опасным а потому логическая граница между НИМИ условна.

Вредные производственные факторы по воздействию на организм работающего человека подразделяют на:

- факторы, приводящие к хроническим заболеваниям, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания за счет длительного относительно низкоинтенсивного воздействия,

- факторы, приводящие к острым заболеваниям (отравлениям, поражениям) или травмам, за счет кратковременного (одиночного и/или практически мгновенного) относительно высокоинтенсивного воздействия.

Опасные производственные факторы по воздействию на организм работающего человека подразделяют на:

• факторы, приводящие к смертельным травмам (летальному исходу, смерти);

• факторы, приводящие к несмертельным травмам.

Опасные и вредные производственные факторы по характеру своего происхождения подразделяют на:

• факторы, порождаемые физическими свойствами и характеристиками состояния материальных объектов производственной среды

• факторы порождаемые химическими и физико-химическими свойствами используемых или находящихся в рабочей зоне веществ и материалов;

• факторы, порождаемые биологическими свойствами микроорганизмов, находящихся в биообъектах и (или) загрязняющих материальные объекты производственной среды,

• факторы, порождаемые поведенческими реакциями и защитными механизмами живых существ (укусы, ужаливания, выброс ядовитых или иных защитных веществ и т.п.

• факторы, порождаемые социально-экономическими и организационно--управленческими условиями осуществления трудовой деятельности(плохая организация работ, низкая культура безопасности и т п );

• факторы, порождаемые психическими и физиологическими свойствами и особенностями человеческого организма и личности работающего (плохое самочувствие работника, нахождение работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или абсистенции, потеря концентрации внимания работниками и т. п )

Опасные и вредные производственные факторы по характеру их изменения во времени подразделяют на:

- постоянные в том числе квазипостоянные,

- переменные, в том числе периодические,

- импульсные, в том числе регулярные и случайные

Опасные и вредные производственные факторы по характеру их действия во времени подразделяют на:

- постоянно действующие

- периодически действующие в том числе интермиттирующие;

- апериодически действующие в том числе стохастически.

Опасные и вредные производственные факторы по характеру их действия в пространстве подразделяют на:

- постоянно локализованные в источнике своего возникновения;

- локализованные при нормальных ситуациях, но разлетающиеся (движущиеся, распространяющиеся) в пространстве производственной среды при аварийных ситуациях,

- распространяющиеся (движущиеся) вместе с движением воздуха в производственной среде;

- распространяющиеся (движущиеся) через производственную среду или иное пространство в виде материальных объектов, включая газовые струи,

- распространяющиеся (пронизывающие) производственную среду излучения и волны

Опасные и вредные производственные факторы по характеру их пространственного распределения подразделяют на

- пространственно распределенные (в поле действия которых находится человек его рабочее место и т. п),

- взвешенные или растворенные в воздухе (либо способные перейти в газообразное или аэрозольное состояние) и являющиеся его компонентой;

- взвешенные или растворенные в жидкости и являющиеся ее компонентой;

- образующие локально ограниченные твердые макрообьемные объекты,

- содержащиеся в ограничивающих их локальных макрообьемных объектах

Опасные и вредные производственные факторы по непосредственности своего воздействия подразделяют на:

- непосредственно воздействующие на организм занятого трудом человека;

- опосредовано воздействующие на организм занятого трудом человека через другие порождаемые ими и непосредственно воздействующие на организм занятого трудом человека факторы.

Опасные и вредные производственные факторы по характеру взаимного действия при многофакторном воздействии на организм человека подразделяют на:

• независимо действующие;

• суммарно действующие;

• синергетически действующие;

• антагонистически действующие.

Опасные и вредные производственные факторы по характеру обнаружения их организмом подразделяют на:

- обнаруживаемые органолептически (например свет/тьма шум. вибрация запах, вкус, тепло/холод тяжесть,скользкость, шероховатость ит п ),

- необнаруживаемые органолептически (например, газообразные вещества без вкуса, цвета, запаха; электрический потенциал и т п).

Опасные и вредные производственные факторы производственной среды по источнику своего происхождения подразделяют на:

- природные (включая климатические и погодные условия на рабочем месте);

- технико-технологические;

- эргономические (т. е. связанные с физиологией организма человека).

Опасные и вредные производственные факторы производственной среды по природе их воздействия на организм работающего человека подразделяют на

- факторы, воздействие которых носит физическую природу;

- факторы, воздействие которых носит химическую природу;

- факторы, воздействие которых носит биологическую природу.

Опасные и вредные производственные факторы трудового процесса по источнику своего происхождения подразделяют на:

- психофизиологические;

- организационно-управленческие;

- личностно-поведенческие (т. е. связанные с самим работающем);

- социально-экономические.

Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами физического воздействия на организм работающего человека, подразделяют на следующие типичные группы:

а) опасные и вредные производственные факторы, связанные с силами и энергией механического движения, в том числе в поле тяжести:

- невесомость т.е отсутствие нормального значения силы тяжести, меняющее динамику и кинематику движения, а также характер механической работы внутренних органов человеческого организма;

- перегрузка, т е присутствие дополнительных к силе тяжести инерционных массовых сил, меняющее динамику и кинематику движения, а также характер механической работы внутренних органов человеческого организма,

- действие сила тяжести в тех случаях, когда оно может вызвать падение твердых, сыпучих жидких объектов на работающего;

- действие силы тяжести, в тех случаях, когда оно может вызвать падение работающего, стоящего на опорной поверхности, на эту же опорную поверхность;

- действие силы тяжести, в тех случаях, когда оно может вызвать падение работающего с высоты;

неподвижные режущее, колющие, обдирающие, разрывающие (например, острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования) части твердых объектов, воздействующие на работающего при соприкосновении с ним, а также жала насекомых, зубы, когти, шипы и иные части тела живых организмов используемые ими для защиты или нападения, включая укусы;

- струи жидкости, воздействующие на организм работающего при соприкосновении с ним,

- поверхности твердых или жидких объектов, о которые ударяются движущиеся части тела работающего;

- движущиеся (в том числе разлетающиеся) твердые, жидкие или газообразные объекты, наносящее удар по телу работающего (в том числе движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки материалы разрушающиеся конструкции, обрушивающиеся горные породы; падающие деревья и их части; струи и волны, включая цунами, ветер и вихри, включая смерчи и торнадо);

- ударные волны воздушной среды.

б) опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерно высокой или низкой температурой материальных объектов производственной среды, могущих вызвать ожога (обморожения) тканей организма человека,

в) опасные и вредные производственные факторы, связанные с резким изменением (повышением или понижением) барометрического давления воздуха производственной среды на рабочем месте или с его существенным отличием от нормального атмосферного давления (за пределами его естественной изменчивости);

г) опасные и вредные производственные факторы, связанные с аномальными микроклиматическими параметрами воздушной среды на местонахождении работающего: температурой и относительной влажностью воздуха, скоростью движения(подвижностью) воздуха относительно тела работающего, а также с тепловым излучением окружающих поверхностей, зон горения фронта пламени, солнечной инсоляции;

д)опасные и вредные производственные факторы, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания, т. е с аномальным физическим состоянием воздуха (в т, ч пониженной или повышенной ионизацией) и (или) аэрозольным составом воздуха. ((Опасность и вредность воздействия газовых компонентов(включая пары) загрязняющих чистый природный воздух примесей на организм работающего зависят от их содержания (концентрации и токсичности. т е. химических свойств данных газов и паров. Опасность и вредность воздействия аэрозолей, загрязняющих чистый природный воздух, на организм работающего зависят от их содержания (концентрации), дисперсности респирабельной фракции, химических свойств, включая токсичность и фиброгенность. т. е способность вызывать фиброз легочных тканей, а для биоазроэолей - способность вызывать заболевания.))

е) опасные и вредные производственные факторы, связанные с механическими колебаниями твердых тел и их поверхностей и характеризуемые:

- повышенным уровнем общей вибрации.

- повышенным уровнем локальной вибрации;

ж) опасные и вредные производственные факторы связанные с акустическими колебаниями в производственной среде и характеризуемые:

- повышенным уровнем и другими неблагоприятными характеристиками шума;

- повышенным уровнем инфраэвуювых колебаний (инфразвука);

- повышенным уровнем ультразвуковых колебаний (воздушного и контактного ультразвука);

и) опасные и вредные производственные факторы связанные с электрическим током, вызываемым разницей электрических потенциалов, под действие которого попадает работающий, включая действие молнии и высоковольтного разряда в виде дуги, а также электрического разряда живых организмов

к) опасные и вредные производственные факторы, связанные с электромагнитными полями, неионизирующими ткани тела человека.

1) постоянного характера, связанного с:

• повышенным образованием электростатических зарядов

• наличием электростатического поля чрезмерно отличающегося от поля Земли,

• наличием постоянного магнитного поля чрезмерно отличающегося от геомагнитного поля Земли;

2) переменного характера связанного с:

• наличием электромагнитных полей промышленных частот (порядка 50 - 60 Гц);

• наличием электромагнитных полей радиочастотного диапазона;

л) опасные и вредные производственные факторы, связанные со световой средой (некогерентными неиониэирующими излучениями оптического диапазона электромагнитных полей) и характеризуемые чрезмерными (аномальными относительно природных значений и спектра) характеристиками световой среды, затрудняющими безопасное ведение трудовой и производственной деятельности

- отсутствие или недостаток необходимого естественного освещения;

- отсутствие или недостатки необходимого искусственного освещения,

- повышенная яркость света.

- пониженная световая и цветовая контрастность;

- прямая и отраженная блескость

- повышенная пульсация светового потока

м) опасные и вредные производственные факторы. связанные с неионизирующими излучениями, такими как:

- инфракрасное излучение;

- ультрафиолетовое излучение.

- лазерное излучение

н) опасные и вредные производственные факторы, связанные с повышенным уровнем ионизирующих излучений, вызванным:

- коротковолновым электромагнитным излучением (потоком фотонов высоких энергий) - рентгеновским излучением и гамма-излучением

- потоками частиц:

• бета-частиц (электронов и позитронов);

• альфа-частиц (ядер атома гелия-4);

• нейтронов;

• протонов, других ионов, мюонов и др.;

• осколков деления (тяжелых ионов возникающих при делении ядер);

- радиоактивным загрязнением (выше природного фона), в том числе загрязнением техногенными радионуклидами;

- радиоактивное загрязнение воздуха рабочей зоны работающих (из- за наличия радиоактивных газов радона, торона, актинона, продуктов их радиоактивного распада, аэрозолей, содержащих радионуклиды);

- радиоактивное загрязнение поверхностей и материалов производственной среды включая средства защиты работающих и их кожные покровы.

Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих свойствами химического воздействия на организм человека

Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами химического воздействия на организм работающего человека, называемые для краткости химическими веществами, представляют из себя физические объекты (или их составные компоненты) живой и неживой природы, находящиеся в определенном физическом состоянии и обладающие такими химическими свойствами, которые при взаимодействии с организмом человека в рамках биохимических процессов его функционирования приводят к повреждению целостности тканей организма и (или) нарушению его нормального функционирования

Химические вещества могут находиться в твердом, пастообразном, порошкообразном, жидком, парообразном, газообразном, аэрозольном состоянии, в том числе нанораэмеров.

Степень опасности химически» веществ связана с путями их попадания в организм человека, которые подразделяют на следующие группы проникновения

- через органы дыхания (ингаляционный путь);

- через желудочно-кишечный тракт (пероральный путь);

- через кожные покровы и слизистые оболочки (кожный путь),

- через открытые раны

- при проникающих ранениях;

- при внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекциях

По характеру результирующего химического воздействия на организм человека химические вещества подразделяют на

- токсические (ядовитые);

- раздражающие.

- сенсибилизирующие;

- канцерогенные.

- мутагенные

- влияющие на репродуктивную функцию.

По составу химические вещества подразделяют на

- индивидуальные вещества;

- смеси.

По критерию опасной трансформации химические вещества подразделяют на:

- используемые в производственной деятельности без последующей трансформации химических свойств;

- используемые в производственной деятельности для преднамеренных технологически обусловленных химических реакций. вызывающих возникновение новых веществе иными химическими свойствами;

- возникающие непреднамеренно в процессе производства и трудовых операций новые химические вещества с иными химическими свойствами.

По критерию опасного и (или) вредного воздействия на организм работающего химические вещества подразделяют на:

- непосредственно действующие на организм работающего, как опасные и вредные производственные факторы химической природы действия;

- косвенно действующие на организм работающего как опасные и вредные производственные факторы физической природы действия, обусловленные свойствами этих химических веществ воспламеняться, гореть, тлеть, взрываться и т. п.

Для целей разработки средств защиты выделяют отдельные группы химических веществ, связанных с химической продукцией и специфично воздействующих на человека:

- вещества, обладающие острой токсичностью по воздействию на организм (ядовитые вещества / химикаты / химическая продукция);

- вещества вызывающие поражение (некроз / омертвление или раздражение) кожи.

- вещества, вызывающие серьезные поврежденья или раздражение глаз;

- мутагенные вещества;

- канцерогенные вещества;

- сенсибилизирующие (аллергенные) вещества;

- вещества, воздействующие на функцию воспроизводства;

- вещества, обладающие избирательной токсичностью на органы-мишени и (или) системы при однократном воздействии;

- вещества, обладающие избирательной токсичностью на органы-мишени и (или) системы при многократном или продолжительном воздействии;

- вещества, представляющие опасность при аспирации.

Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих свойствами биологического воздействия на организм человека

Опасные и вредные производственные факторы биологической природы действия на организм работающего связаны с такими биологическими объектами как:

- патогенные и условно патогенные микроорганизмы (бактерии вирусы, риккетсии спирохеты, грибы, простейшие);

- продукты жизнедеятельности патогенных и условно патогенных микрооганизмов.

Для целей идентификации опасностей и оценки риска биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют на:

- микроорганизмы-продуценты живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах;

- патогенные микроорганизмы - возбудители особо опасных инфекционных заболеваний

- патогенные и условно патогенные микроорганизмы - возбудители иных (помимо особо опасных) инфекционных заболеваний;

- условно-патогенные микроорганизмы - возбудители неинфекционных заболеваний (аллергозов и т п ).

Для целей охраны труда, медицины труда гигиены труда и производственной санитарии биологические объекты обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют по характеру результирующего воздействия на организм человека на вызывающие:

- острые заболевания, приводящие к летальному исходу;

- острые заболевания, приводящие к инвалидности

- иные острые или хронические заболевания, причина которых может быть так или иначе связана с условиями труда (производственно обусловленные и профессиональные заболевания)

- иные острые или хронические заболевания, причина которых не может быть однозначно связана с условиями труда (общие заболевания)

Для целей медицины труда, гигиены труда и производственной санитарии биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют по характеру проникновения в организм работающего человека на попадающие в него:

- с воздухом;

- с пищей и (или) водой, а также из-за загрязненных рук;

- с укусами насекомых или животных;

- при соприкосновении поврежденной кожи или слизистой оболочки с зараженными биосредами;

- при инъекционном и (или) ином насильственном проникновении (в том числе при травмировании) зараженных биосред внутрь тканей организма человека.

Для целей оценки риска воздействия и выработки мер защиты биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют на:

- возбудители инфекционных заболеваний человека;

- возбудители инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, с которыми в контакте находится работающий,

- возбудители инфекционных заболеваний человека носителями которых являются животные и (или) насекомые, с которыми в контакте находится работающий.

Для целей оценки риска воздействия и выработки мер защиты биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют на следующие группы:

- повсеместно распространенные, контакт с которыми общедоступен и непроизволен;

- локально распространенные, контакт с которыми обусловлен только пересечением местонахождения работающего человека и ареала заражения;

- локализованные специально, контакт с которыми обусловлен только случайным или целенаправленным разрушением средств локализации

Для целей оценки риска воздействия и выработки мер защиты биологические объекты, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, подразделяют на следующие группы:

- способные / неспособные к широко распространенной контаминации;

- способные / неспособные к устойчивому существованию в окружающей среде сырье, материалах, полуфабрикатах и готовой продукции;

- способные / неспособные к устойчивому существованию при применении к ним основных мер санитарии и деконтаминации.

Классификация опасных и вредных производственных факторов, обладающих свойствами психофизиологического воздействия на организм человека

Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами психофизиологического воздействия на организм человека подразделяют на:

- физические перегрузки, связанные с тяжестью трудового процесса;

- нервно-психические перегрузки, связанные с напряженностью трудового процесса

Физические перегрузки подразделяют на:

- статические, связанные с рабочей позой;

- динамические нагрузки, связанные с массой поднимаемого и перемещаемого вручную груза;

- динамические нагрузки, связанные с повторением стереотипных рабочих движений

Физические перегрузки организма работающего, связанные с тяжестью трудового процесса, в целях оценки условий труда разработки и принятия мероприятий по их улучшению, характеризуются такими показателями, как:

- физическая динамическая нагрузка

- масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;

- стереотипные рабочие движения;

- статическая нагрузка

- рабочая поза

- наклоны корпуса тела работника;

- перемещение в пространстве

Нервно-психические перегрузки подразделяют на:

- умственное перенапряжение, в том числе вызванное информационной нагрузкой;

- перенапряжение анализаторов в том числе вызванное информационной нагрузкой:

- монотонность труда, вызывающая монотонию;

- эмоциональные перегрузки.

Нервно-психические перегрузки организма работающего, связанные с напряженностью трудового процесса в целях оценки условий труда разработки и принятия мероприятий по их улучшению, характеризуются такими показателями, как:

- длительность сосредоточенного наблюдения

- активное наблюдение за ходом производственного процесса;

- число производственных объектов одновременного наблюдения

- плотность сигналов (световых,звуковых) и сообщений в единицу времени.

- нагрузка на слуховой анализатор;

- нагрузка на голосовой аппарат

- работа с оптическими приборами.

Источниками формирования опасностей в конкретной деятельности являются:

- сам человек как сложная система «организм - личность», в которой неблагоприятная для человека наследственность, физиологические ограничения возможностей организма, психологические расстройства и антропологические показатели человека бывают не пригодны для реализации конкретной деятельности;

- процессы взаимодействия человека и среды обитания.

### 2.7 Идентификация опасностей

Опасности по своей природе в большинстве случаев имеют скрытый характер. Чтобы определить мероприятия по защите, опасности нужно идентифицировать.

Идентификация – это процесс выявления и признания факта, что опасность существует, а также определение ее характеристик количественных и качественных (временных, пространственных и т.д.)

Основная задача идентификации опасностей – выявление (на основе номенклатуры опасностей, данных экспертизы и опыта работы подобных технических систем) и четкое описание всех присущих системе опасностей с определением вероятности их проявления, пространственной локализации, возможного ущерба и других параметров, необходимых для обеспечения безопасности (охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

Главная задача идентификации заключается в установлении возможных причин проявления опасности. Полностью опасность иногда очень трудно идентифицировать, поэтому причины некоторых аварий и катастроф остаются невыясненными долгое время (иногда и навсегда).

В деле обеспечения безопасности идентификация – очень ответственный этап, т.к. не выявленные при идентификации опасности исчезают из поля зрения и подвергаются дальнейшему анализу.

Идентификация опасности предполагает выявление следующих данных:

- Природа опасности;
- Действие на организм человека и др. живые объекты;
- Возможные причины ее актуализации;
- Условия проявления, предвестники;
- Вероятность (частота) проявления и другие количественные оценки;
- Возможный ущерб;
- Остаточный и приемлемый риск.

Понятие о риске и нормирование риска

В тех случаях, когда потоки масс и/или энергий от источника негативного воздействия в среду обитания могут нарастать стремительно и достигать чрезмерно высоких значений (например, при авариях), в качестве критерия безопасности техносферы принимают допустимую вероятность (риск) возникновения подобного события.

В БЖД существуют 2 понятия:

1. ноксосфера (“ноксо” (лат.) – опасность);

2. гомосфера (сфера, в которой присутствует человек).

Опасность реализуется на пересечении этих 2 сфер.

Рис.1. Формирование области действия опасности на человека (зоны риска)

Различают следующие виды риска:

Индивидуальный риск — частота поражения отдельного индивидуума в результате воздействия определенных факторов опасности.

Коллективный риск (Potential Loss of Life — PLL), определяющий масштаб ожидаемых последствий для людей от потенциальных аварий. Фактически коллективный риск определяет ожидаемое количество смертельно травмированных в результате аварий на рассматриваемой территории за определенный период времени.

Для анализа экологической безопасности зависимость площади зараженной поверхности от частоты аварии может служить мерой экологического риска. Для целей страхования важен такой показатель риска, как статистически ожидаемая величина ущерба в стоимостном выражении (величина, определяемая произведением частоты аварии на ущерб).

Потенциальный территориальный риск — пространственное распределение частоты реализации негативного воздействия определенного уровня.

Социальный риск — зависимость частоты событий F, в которых пострадало на том или ином уровне число людей, больше определенного N, от этого определенного числа людей.

Приемлемый риск — риск, уровень которого допустив и обоснован исходя из экономических и социальных соображений. Риск эксплуатации промышленного объекта является приемлемым, если его величина настолько незначительна, что ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск.

Риск – вероятность реализации негативного воздействия в зоне пребывания человека. По определению В. Маршалла это отношение числа тех или иных неблагоприятных последствий к их возможному числу за определенный период, т.е. это частота реализации опасностей.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций применительно к техническим объектам и технологиям оценивают на основе статистических данных или теоретических исследований.

При использовании статистических данных величину риска чрезвычайных ситуаций определят по формуле:

где R – риск;

NЧС – число чрезвычайных событий в год;

NО – общее число событий в год.

Риск гибели человека

где R – риск;

NГ – число людей погибших за год;

N – общая численность населения

Приемлемый риск это такой низкий уровень чрезвычайных ситуаций, смертности, травматизма или инвалидности людей, который не влияет на экономические показатели предприятия отрасли экономики или государства и который приемлет общество в данный момент.

Абсолютная безопасность не достижима, поэтому существует приемлемый риск. Это такой низкий уровень смертности, травматизма или инвалидности людей, который не влияет на экономические показатели предприятия, отрасли экономики или государства. Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические социальные и политические аспекты и представляет собой некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями ее достижения.

Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляет некоторый компромисс между требуемым уровнем безопасности и возможностями ее достижения. Экономические возможности повышения безопасности технических систем не безграничны – при увеличении затрат технический риск снижается, но растет социальный.

Ресурсы любого общества ограничены, и если мы вкладываем неоправданно много средств на снижение технического риска, то вынуждены урезать финансирование социальных программ – строить меньше квартир, стадионов, больниц, школ. Это хорошо видно на рисунке зависимости риска от затрат на технические системы безопасности. При увеличении затрат технический риск уменьшается, но растет риск социально-экономический. Кривая же суммарного имеет минимум при определенном отношении между инвестициями в техническую и социальную сферы. Это приходится учитывать при выборе уровня риска, с которым общество пока вынуждено мириться.

Согласно аксиомам безопасности концепции абсолютной безопасности не должно существовать. Современный мир принял концепцию приемлемого (допустимого риска). Термин "приемлемый риск" в настоящее время прочно вошел в обиход технической литературы.

Rпр – приемлемый риск.

Рис. 2. Определение приемлемого риска

В настоящее время сложились представления о величинах приемлемого (допустимого) и неприемлемого риска. Неприемлемый риск имеет вероятность реализации негативного воздействия более 10-3, приемлемый – менее 10-6. При значениях риска от 10-3 до 10-6 принято различать переходную область значений риска. При степени риска, находящемся между максимально приемлемым и пренебрежимо малым уровнем необходимо проводить плановые мероприятия по снижению степени риска на основе компромисса между социальной выгодой и экономическими возможностями. Если степень риска превышает максимально приемлемый уровень, то следует принимать срочные меры по снижению степени риска.

Опасность создается компонентами системы "человек–машина-среда обитания", в которой протекает деятельность человека. Последствием опасности (результатом воздействия опасности) может быть повреждение здоровья, увечье, смерть, урон окружающей природной среде, пожар и пр.

Опасность хранят все системы, имеющие энергию, а также химически или биологически активные компоненты среды или имеющие характеристики, не соответствующие условиям жизнедеятельности человека.

Безопасность - состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, влияющие на здоровье человека.

### 2.8. Принципы обеспечения безопасности

Безопасность следует понимать как комплексную систему мер по защите человека и среды обитания от опасностей, формируемых конкретной деятельностью. Современная наука о безопасности жизнедеятельности, в том числе и ее основные составляющие (охрана труда, гражданская оборона, охрана окружающей среды) располагают целым комплексом специфичных принципов, методов и средств обеспечения безопасности. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности должны применяться на всех этапах жизненного цикла технических систем и технологических процессов, то есть на этапах размещения и проектирования производственных объектов, их эксплуатации и реконструкции, а также ввода в эксплуатацию или вывода из эксплуатации. В структуре общей теории безопасности принципы и методы играют эвристическую и методологическую роль и дают целостное представление о связях в рассматриваемой области знания.

Принципы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности относятся к специальным, в отличие от общих принципов и методов, присущих диалектике и логике.

Принцип – отражает общую идею, мысль, основное положение или направление поиска безопасных решений.

Метод – это путь, способ достижения цели, исходящей из знания наиболее общих закономерностей обеспечения безопасности.

Методы и принципы определенным образом взаимосвязаны.

Средства обеспечения безопасности – это уже конструктивное, организационное, материальное воплощение, конкретная реализация определенных принципов и методов.

Принципы, методы и средства это логические этапы обеспечение безопасности. Выбор их зависит от конкретных условий деятельности, уровня безопасности, стоимости и выгоды от их применения и других критериев, учитываемых в каждом конкретном случае.

Принципы обеспечения безопасности различают: ориентирующие, технические, организационные и управленческие.

1. Ориентирующие принципы представляют собой основополагающие идеи, определяющие направление поиска безопасности решений и служащие методологической и информационной базой. Основные ориентирующие принципы:

Активности оператора – предполагает активную деятельность оператора как элемента системы (оператор здоров, обучен, действует адекватно обстановке);

Гуманизации деятельности – исключение тяжелого физического труда и обеспечение условий, создающих предпосылки для развития личности;

Деструкции – предусматривает разрушение конструкций или несрабатывание определенных элементов для остановки при нарушениях регламента самого технологического процесса (разрыв кинематической цепи с помощью фрикционных муфт, не передающих движение при крутящих моментах больше заданного числа, или применение срезных штифтов, отсоединяющих вал двигателей);

Замены оператора – применение на опасных участках производства роботов и манипуляторов;

Классификации и категорирования – заключается в дифференциации и делении объектов на классы и категории по признакам, определяющим степень их опасности (5 классов санитарно-защитных зон предприятий (100 м, 250 м, 500 м, 1000 м и 2000 м), деление строительными нормами и правилами производств и помещений в зависимости от степени их взрывопожарной опасности на категории А, Б, В, Г, Д или правилами устройства электроустановок помещений с наличием электрооборудования на классы В-I, В-Iа, В-Iб, …, П-I, П-Iа, …, деление на категории работ по их тяжести и напряженности и т. д.);

Ликвидации опасности – наиболее прогрессивный по своей сути принцип, предполагающий исключение из окружающей среды негативных факторов при наличии такой возможности;

Снижения опасности – компромиссное решение, обеспечивающее повышение уровня безопасности при невозможности исключения негативных факторов из окружающей среды;

Системности – техническое устройство рассматривается как системное образование и при сбоях в каких-либо элементах системы его дальнейшая работа исключается до устранения неисправности.

2. Технические принципы основаны на использовании физических законов в целях снижения уровня опасности:

Защиты расстоянием – реализация того факта, что действие вредных и опасных производственных факторов ослабляет по тому или иному закону по мере удаления от источника негативных факторов;

Блокировки – принудительное взаимодействие элементов (при выходе из строя рабочего вентилятора, пожарного насоса и т. п. автоматически включается в работу резервный механизм и т. п.);

Вакуумирования – проведение некоторых технологических процессов при пониженном давлении по сравнению с атмосферным, если это снижает уровень опасности;

Компрессии – принцип, противоположный вакуумированию, предполагает проведение технологических операций при повышенном давлении, исключающем протекание нежелательных реакций;

Герметизации – создание уплотнения, при котором исключается утечка опасных веществ в окружающую среду или наоборот из окружающей среды внутрь оборудования (например, специальные резиновые уплотнения на корпусах электрооборудования, работающего в сырых помещениях или под водой);

Прочности – выбор повышенной прочности материалов, конструкций, расчет количества светильников с учетом коэффициента запаса с учетом их загрязнения;

Слабого звена – применение ослабленных элементов, которые в нештатных ситуациях разрушаются при значениях негативных факторов, еще не представляющих опасности. Элемент устроен так, что воспринимает или реагирует на определенное изменение соответствующего параметра, предотвращая опасное явление (предохранительные клапаны, разрывные мембраны, защитное заземление, молниеотводы, предохранители и др.);

Флегматизации – применение ингибиторов и инертных компонентов в целях замедления реакций (широко применяется в обеспечении пожарной безопасности).

Экранирования – установка на пути действия негативного фактора преграды (механической, оптической), гарантирующей защиту человека от виброакустических колебаний, электромагнитных и ионизирующих излучений различной природы;

Недоступности – означает невозможность попадания фактора в зону действия человека (применение оградительных устройств, знаков безопасности, кожухов на оборудовании и т. п.).

3. Организационные принципы, с помощью которых реализуются положения научной организации труда.

Защита временем – предполагает сокращение длительности нахождения людей в условиях воздействия негативных факторов с тем, чтобы сократить их дозовое воздействие, ограничив предельно-допустимыми значениями;

Информации – применяется для эргатических систем и заключается в передаче и усвоении персоналом сведений, выполнение которых обеспечивает соответствующий уровень безопасности (обучение, инструктажи, звуковая и световая сигнализации, информационные знаки и схемы, указатели, маркировка оборудования и т. п.);

Резервирования (дублирования) – одновременное использование нескольких принципов (в случае отказа одного из них – срабатывает другой);

Несовместимости – пространственное и временное разделение несовместимых веществ, материалов, оборудования, технологических операций;

Нормирования – регламентация условий, соблюдение которых повышает или обеспечивает безопасность (предельно-допустимые значения вредных и опасных факторов, нормы продолжительности рабочего времени, времени отдыха и времени сверхурочных работ, нормы выдачи спецодежды, нормы подъема и переноски тяжестей и т. д.);

Подбора кадров – для создания безопасных условий на производстве подбор и расстановка кадров имеет иногда решающее значение;

Последовательности (иерархичности) – подчиненность нижних уровней верхним, и связь между элементами одного уровня (координация работ по охране труда в системе управления охраной труда, действиями в чрезвычайных ситуациях и т. п.);

Однозначности – исключение применение решений и действий, которые могут привести к опасным ситуациям (точное и неукоснительное соблюдение всех соответствующих пунктов правил техники безопасности, правил технической эксплуатации, санитарных правил и т. п.);

Эргономичности – создание комфортных условий деятельности, понижающих утомление оператора, повышающих работоспособность.

4. Управленческие – принципы, определяющие взаимосвязь и отношения между отдельными стадиями и этапами обеспечения безопасности.

Адекватности – соответствие управляющей системы управляемой;

Контроля – заключается в систематической проверке объектов на соответствие их регламентированным требованиям безопасности (например, в соответствии с Положениями о системе постоянного контроля состояния охраны труда должностными лицами, непосредственными руководителями или специальным уполномоченным лицом осуществляется постоянный непрерывный контроль безопасности);

Обязательной обратной связи – реакция управляемой системы на действие ил запрос объекта управления или управляющего звена (письма, доклады, отчеты, распоряжения, приказы и т. д.);

Ответственности – регламентирование прав и обязанностей всех лиц, от которых зависит уровень безопасности (должностные инструкции, уставы службы, положения законодательства);

Плановости – регламентирование на определенный период количественных показателей и направлений деятельности в области безопасности (оперативные, годовые, перспективные планы работ по охране труда, ;

Стимулирования – поощрение за безаварийную работу и активное решение проблем безопасности;

Управления безопасностью – воздействие на работников, обеспечивающее достижение целей безопасности;

Эффективности – сопоставление фактических результатов с плановыми;

Принцип рациональной организации труда – учет требований научной организации труда.

2.8.1. Методы обеспечения безопасности

Метод – путь, способ достижения цели, основанный на применении рассмотренных выше принципов. Методы рассматривают способы конструктивного и технического воплощения принципов в реальной деятельности.

Введем следующие определения:

Гомосфера – пространство (рабочая зона), где находится человек в процессе рассматриваемой деятельности.

Ноксосфера – пространство, в котором постоянно существуют или периодически возникают опасности.

Совмещение гомосферы и ноксосферы недопустимо с позиций безопасности. Отсюда, обеспечение безопасности достигается тремя основными методами:

Метод А – предполагает пространственное и (или) временное разделение гомосферы и ноксосферы. Это достигается средствами дистанционного управления, автоматизации, роботизации и т. д.

Метод Б – состоит в нормализации ноксосферы, путем исключения из среды опасных и вредных факторов с помощью мероприятий и средств коллективной защиты, защищающих человека от шума, газа, пыли, механических опасностей и других вредных и опасных факторов.

Метод В – включает гамму приемов и средств, направленных на адаптацию человека к соответствующей среде и повышению его защищенности. Данный метод реализует возможности профотбора, обучения, психологического воздействия, применения средств индивидуальной защиты.

В реальных условиях реализуется комбинация указанных методов.

2.8.2. Средства обеспечения безопасности

При воплощении принципов и методов обеспечения безопасности используют различные средства защиты.

Средства защиты работающего – средство, применяемое для предотвращения или уменьшения воздействия на одного или более работающих опасных и (или) вредных производственных факторов.

Средства обеспечения безопасности делятся на средства коллективной и индивидуальной защиты.

Средство индивидуальной защиты (СИЗ) – средство защиты, надеваемое на тело человека или его части или используемое им. СИЗ делятся на классы в зависимости от защищаемого органа или группы органов.

Средства коллективной защиты (СКЗ) – средство защиты, конструктивно или функционально связанное с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным помещением (зданием) или производственной площадкой. Это вентиляция, освещение и экраны, ограждающие, блокировочные и тормозные устройства, световая и звуковая сигнализация, отличительная окраска, знаки безопасности и т.д.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение техносферы

2. Приведите структуру техносферы и ее основные компоненты

3. Назовите основные опасности техносферы

4. Какие критерии и параметры биосферы Вы знаете?

5. Как классифицируются негативные факторы техносферы?

6. Как классифицируются опасные и вредные факторы производственной среды?

7. Как реализуется принцип обеспечения безопасности – классификация?

8. Как реализуется принцип обеспечения безопасности – нормирование?

9. Как реализуется принцип обеспечения безопасности – защита временем?

10. Как реализуется принцип обеспечения безопасности – защита расстоянием?

11. Как реализуется принцип слабого звена в обеспечения безопасности ?

12. Как реализуется принцип обеспечения безопасности – информированность?

13. Какие средства обеспечения безопасности Вы знаете?

14. Как реализуется принцип обеспечения безопасности – гуманизация деятельности?

15. Как реализуется организационный принцип обеспечения безопасности?