ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Выполнить расчет электромагнитного ядра и сборочный чертеж трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором согласно варианту, заданному преподавателем из табл. 1.
Курсовой проект должен состоять из:
1) пояснительной записки, содержащей:
– титульный лист;
– бланк задания;
– расчет электромагнитного ядра двигателя, выполненный с опорой на аналитическую методику, изложенную в пособии И. П. Копылова;
– рисунки пазов статора и ротора с указанием их размеров;
– схему электрическую соединений обмотки статора;
– графики рабочих характеристик с указанием номинальной точки;
– графики пусковых характеристик с указанием номинальной точки;
– список литературы.
2) сборочный чертеж двигателя (формата А1) со спецификацией.
Двигатели должны соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60034-1. Двигатель горизонтального исполнения, с двумя подшипниками качения, способ монтажа двигателя – IM 1081 согласно ГОСТ 2479. Номинальный режим работы двигателя – S1 (продолжительный) по ГОСТ IEC 60034-1. Исполнение двигателя по степени защиты – IP44 по ГОСТ IEC 60034-5, коробки выводов – IP55 по ГОСТ 14254.
Направление вращения двигателя должно быть левое по ГОСТ 26772, т.е. против часовой стрелки, если смотреть со стороны рабочего конца вала.
Обмотка статора двигателя – трехфазная, должна быть соединена в «звезду». Начала и концы фаз обмотки статора выводятся в коробку выводов, расположенную на корпусе двигателя. Класс нагревостойкости изоляции обмотки статора двигателя – «F» с применением по классу «В» по ГОСТ 8865. Обмотка статора двигателей – катушечная, при этом обмотка двигателей мощностью Р ≤ 10 кВт выполняется однослойной, обмотка статора двигателей мощностью Р > 10 кВт – двухслойной.
Обмотка ротора – литая алюминиевая короткозамкнутая, выполненная по типу «беличья клетка». Предельно допустимые превышения температуры обмоток – по ГОСТ IEC 60034-1.
Пуск двигателя должен быть прямой от сети при напряжении на выводах двигателя от 0,8 до 1 номинального из состояния покоя. Охлаждение двигателя – естественное воздушное за счет самовентилирующего действия ротора, вентилятора, устанавливаемого на валу двигателя, и отвода тепла через оребренный корпус.

Таблица 1 – Номинальные данные трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором
	№ п.п.
	Pн, кВт
	Uн, В
	nс, об/мин
	cos φ
	КПД, %
	Mп о.е.
	Mmax о.е.
	Iп о.е.
	Прототип

	23
	55
	220/380
	1500
	0.89
	92.7
	2.1
	2.5
	6.5
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