### Контрольная работа

## Задание на выполнение контрольной работы

Скачать материалы к контрольной работе

Для выполнения контрольной работы необходимо изучить материал приложения или материалы лекций по теме. Контрольная работа выполняется по вариантам

####

Вариант выбирается по двум последним цифрам пароля личного кабинета.

### Задачи:

1. Провести оценку нелинейных искажений (Кг) монофонического сигнала в тракте, если на выходе тракта уровень сигнала основной частоты–Nном (дБ), а напряжения 2 – ой и 3 – ей гармоник U2 и U3 в В.
2. Определить значения коэффициента расширения экспандера в компандерной системе (при условии отсутствия нелинейных искажений), если коэффициент сжатия компрессора равен Кс.
3. Определить динамический диапазон сигнала, его пик-фактор и требуемый динамический диапазон тракта передачи, если значение квазимаксимального напряжения равно Uквмак (В), квазиминимального Uквмин,В, а среднее значение 0,3 от квазимаксимального.

При расчете динамического диапазона канала передачи за номинальное напряжение принять квазимаксимальное, ΔN1 – уровень перекрытия помех и шумов принять 20 дБ, а ΔN2 – допуск на перегрузку (3 дБ). Среднее напряжение шума в тракте принять Uсрш (В).