**Нормирование точности геометрических параметров зубчатого колеса**

На изображении зубчатого колеса должны быть указаны:

а) диаметр окружности выступов;

б) ширина венца;

в) шероховатость боковой поверхности зубьев (допустимая шероховатость рабочих поверхностей зубьев колеса приведена в таблице 39);

г) размеры фасок или радиусов кривизны линий на кромках зубьев.

Кроме того, указываются все конструктивные размеры элементов колеса.





**Нормирование точности геометрических параметров вала**



