Вольтметр, подключённый к зажимам источника, показал 2 В при силе тока 2 А и 1,8 В при силе тока 2,2 А. Определить внутреннее сопротивление источника тока и ЭДС источника тока.