Рабочее тело холодильника – двухатомный газ. Цикл состоит из двух изотерм (комнатная температура Т1, низкая температура Т2, и двух изохор (объёмы V1 и V2)). Найти холодильный коэффициент (отношение тепла, отбираемого из низкотемпературного резервуара, к работе цикла).