### Статически неопределимые системы

В данных статически неопределимы системах раскрыть статическую неопределимость методом сил и построить окончательные эпюры внутренних усилий и подобрать размеры поперечных сечений с учетом соотношений площадей (для системы работающей на растяжение-сжатие).

Расчетные схемы по вариантам из сборника [1].

Исходные данные:

Задача 1: *l=2,8м, h=3,6м, q=40кН/м, P=30кН, [σ]=190 МПа.*