**Задача 4.**

**Определить дирекционный угол полученных направлений (в результате решения задачи 1 и задачи 2, направления - АВ, ), решение показать графическим.**

1 способ (графический) – непосредственное измерение дирекционного угла по карте, используя точки по исходному варианту, с точностью 15**/**;




Рис. 3. Схема определения дирекционного угла линии АВ.

2-й способ.

Дирекционный угол αАВ измерить с помощью геодезического транспортира.