Содержание и оформление контрольных работ

Требования к оформлению контрольных работ: контрольные рабо­ты выполняются на листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68. Текст может быть выполнен рукописно или с помощью средств компьютерной техники. Рукописный текст может быть записан на одной стороне листа формата А4 с высотой прописных букв не более 10 мм. Текст следует размещать, со­блюдая размеры полей:

правое -15 мм;

левое - 30 мм;

верхнее - 15 мм;

нижнее - 25 мм.

При оформлении текста, заголовков, иллюстраций, таблиц, и при­ложений следует руководствоваться с требованиями ГОСТ Р 1.5-2002, ГОСТ 2.105-95, используя стандартную терминологию, а при ее отсут­ствии принятую в технической литературе.

Применяемые наименования величин в выполненном задании должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.417-2003 и ОК 015-94.

Листы контрольной работы нумеруют арабскими цифрами. Номер листа проставляют на нижнем поле листа справа. На титульном листе но­мер листа не проставляют.

Оформление иллюстраций в форме графиков и диаграмм выполня­ют Р 50-77-88.

Список использованных источников, в которых приводятся сведе­ния об использованных источниках, упомянутых в тексте контрольной ра­боты в порядке их упоминания по ГОСТ 7.1-2003.

 Контрольная работа на тему Пиролиз этановых фракций

Содержание .

Сырье таблицы, месторождения.

Продукты.

Химизм процесса.

Параметры Установки фто установки.

Процесс описание,схема.Регламент.

Материальный баланс

 Список Использованной литературы.

10-15 листов