Вариант 18

Показание вольтметра при измерении U=8,1 В на пределе Uк=10 В. Измерение проводилось при температуре плюс 50ºС.

В паспорте прибора указано: основная погрешность измерения - ± 1,5 % от Uк, погрешность вольтметра в интервале температур равна ± 0,5% на 10°С отклонения от нормальной температуры. Методическая погрешность: -1%.

Записать результат измерения.