Version 4
SHEET 1 2104 680
WIRE 512 0 416 0
WIRE 640 0 512 0
WIRE 784 0 640 0
WIRE 1776 0 1680 0
WIRE 1904 0 1776 0
WIRE 2048 0 1904 0
WIRE 416 32 416 0
WIRE 512 32 512 0
WIRE 1680 32 1680 0
WIRE 1776 32 1776 0
WIRE 784 48 784 0
WIRE 2048 48 2048 0
WIRE 640 64 640 0
WIRE 1904 64 1904 0
WIRE -96 96 -192 96
WIRE 64 96 -16 96
WIRE 1168 96 1072 96
WIRE 1328 96 1248 96
WIRE -192 112 -192 96
WIRE 64 112 64 96
WIRE 208 112 176 112
WIRE 256 112 208 112
WIRE 416 112 416 96
WIRE 416 112 336 112
WIRE 1072 112 1072 96
WIRE 1328 112 1328 96
WIRE 1472 112 1440 112
WIRE 1520 112 1472 112
WIRE 1680 112 1680 96
WIRE 1680 112 1600 112
WIRE 208 128 208 112
WIRE 1472 128 1472 112
WIRE -192 208 -192 192
WIRE 64 208 64 192
WIRE 64 208 -192 208
WIRE 176 208 176 192
WIRE 176 208 64 208
WIRE 208 208 176 208
WIRE 640 208 640 128
WIRE 640 208 208 208
WIRE 784 208 784 128
WIRE 784 208 640 208
WIRE 1072 208 1072 192
WIRE 1328 208 1328 192
WIRE 1328 208 1072 208
WIRE 1440 208 1440 192
WIRE 1440 208 1328 208
WIRE 1472 208 1440 208
WIRE 1904 208 1904 128
WIRE 1904 208 1472 208
WIRE 2048 208 2048 128
WIRE 2048 208 1904 208
WIRE 176 224 176 208
WIRE 1440 224 1440 208
WIRE 64 272 64 208
WIRE 1328 272 1328 208
WIRE 208 304 208 288
WIRE 208 304 176 304
WIRE 256 304 208 304
WIRE 512 304 512 96
WIRE 512 304 336 304
WIRE 1472 304 1472 288
WIRE 1472 304 1440 304
WIRE 1520 304 1472 304
WIRE 1776 304 1776 96
WIRE 1776 304 1600 304
WIRE 640 320 640 208
WIRE 784 320 784 208
WIRE 1904 320 1904 208
WIRE 2048 320 2048 208
WIRE 416 352 416 112
WIRE 512 352 512 304
WIRE 1680 352 1680 112
WIRE 1776 352 1776 304
WIRE 416 464 416 416
WIRE 512 464 512 416
WIRE 512 464 416 464
WIRE 640 464 640 384
WIRE 640 464 512 464
WIRE 784 464 784 400
WIRE 784 464 640 464
WIRE 1680 464 1680 416
WIRE 1776 464 1776 416
WIRE 1776 464 1680 464
WIRE 1904 464 1904 384
WIRE 1904 464 1776 464
WIRE 2048 464 2048 400
WIRE 2048 464 1904 464
FLAG 64 272 0
FLAG 1328 272 0
SYMBOL voltage -192 96 R0
WINDOW 3 -45 141 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 310 50)
SYMBOL ind2 48 96 R0
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 700
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 192 96 M0
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 7
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 192 208 M0
SYMATTR InstName L3
SYMATTR Value 7
SYMATTR Type ind
SYMBOL diode 432 96 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 19 141 Left 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value MURS320
SYMBOL diode 528 96 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 -16 137 Left 2
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value MURS320
SYMBOL diode 432 416 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 23 -68 Left 2
SYMATTR InstName D3
SYMATTR Value MURS320
SYMBOL diode 528 416 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 -23 -71 Left 2
SYMATTR InstName D4
SYMATTR Value MURS320
SYMBOL polcap 624 64 R0
WINDOW 3 24 56 Left 2
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 6800µ
SYMATTR Description Capacitor
SYMATTR Type cap
SYMATTR SpiceLine V=50 Irms=5 Rser=0.01 Lser=0
SYMBOL polcap 624 320 R0
WINDOW 3 24 56 Left 2
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 6800µ
SYMATTR Description Capacitor
SYMATTR Type cap
SYMATTR SpiceLine V=50 Irms=5 Rser=0.01 Lser=0
SYMBOL res 768 32 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 15
SYMBOL res 768 304 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 15
SYMBOL Misc\\EuropeanResistor 0 80 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 2
WINDOW 3 27 56 VTop 2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 0.1
SYMBOL Misc\\EuropeanResistor 352 96 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 2
WINDOW 3 27 56 VTop 2
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 0.01
SYMBOL Misc\\EuropeanResistor 352 288 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 2
WINDOW 3 27 56 VTop 2
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 0.01
SYMBOL Misc\\EuropeanResistor 192 112 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 10K
SYMBOL Misc\\EuropeanResistor 192 192 R0
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 10K
SYMBOL voltage 1072 96 R0
WINDOW 3 -45 141 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value SINE(0 265 50)
SYMBOL ind2 1312 96 R0
SYMATTR InstName L4
SYMATTR Value 700
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 1456 96 M0
SYMATTR InstName L5
SYMATTR Value 7
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 1456 208 M0
SYMATTR InstName L6
SYMATTR Value 7
SYMATTR Type ind
SYMBOL diode 1696 96 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 19 141 Left 2
SYMATTR InstName D5
SYMATTR Value MURS320
SYMBOL diode 1792 96 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 -16 137 Left 2
SYMATTR InstName D6
SYMATTR Value MURS320
SYMBOL diode 1696 416 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 23 -68 Left 2
SYMATTR InstName D7
SYMATTR Value MURS320
SYMBOL diode 1792 416 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 -23 -71 Left 2
SYMATTR InstName D8
SYMATTR Value MURS320
SYMBOL polcap 1888 64 R0
WINDOW 3 24 56 Left 2
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 6800µ
SYMATTR Description Capacitor
SYMATTR Type cap
SYMATTR SpiceLine V=50 Irms=5 Rser=0.01 Lser=0
SYMBOL polcap 1888 320 R0
WINDOW 3 24 56 Left 2
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 6800µ
SYMATTR Description Capacitor
SYMATTR Type cap
SYMATTR SpiceLine V=50 Irms=5 Rser=0.01 Lser=0
SYMBOL res 2032 32 R0
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 15
SYMBOL res 2032 304 R0
SYMATTR InstName R9
SYMATTR Value 15
SYMBOL Misc\\EuropeanResistor 1264 80 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 2
WINDOW 3 27 56 VTop 2
SYMATTR InstName R10
SYMATTR Value 0.1
SYMBOL Misc\\EuropeanResistor 1616 96 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 2
WINDOW 3 27 56 VTop 2
SYMATTR InstName R11
SYMATTR Value 0.01
SYMBOL Misc\\EuropeanResistor 1616 288 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 2
WINDOW 3 27 56 VTop 2
SYMATTR InstName R12
SYMATTR Value 0.01
SYMBOL Misc\\EuropeanResistor 1456 112 R0
SYMATTR InstName R13
SYMATTR Value 10K
SYMBOL Misc\\EuropeanResistor 1456 192 R0
SYMATTR InstName R14
SYMATTR Value 10K
TEXT 24 72 Left 2 !K1 L1 L2 L3 0.999995
TEXT -32 -24 Left 2 !.tran 1
TEXT 1288 72 Left 2 !K2 L4 L5 L6 0.999995
TEXT 1232 -24 Left 2 !;tran 1
